# Verwenden des Fensters Monitors - Aktoren In der Registerkarte Aktoren wird der aktuelle Status der Magnetventile im Getriebe in Echtzeit angezeigt.
| So öffnen Sie Monitors - Aktoren:
Wählen Sie im Haupt-Fenster: Service > Monitor 1 > Aktoren. Bei bestehender Kommunikation mit einem angeschlossenen Getriebe-Steuergerät wird der aktuelle Status der Magnetventile automatisch angezeigt. Sollte keine Kommunikation mit einem Getriebe-Steuergerät möglich sein, so wird dies am unteren rechten Bildrand durch ein dargestellt: Diese Meldung wird ebenso angezeigt, wenn die Kommunikation mit einem angeschlossenen Getriebe-Steuergerät unterbrochen wird. Für Hilfe bei Kommunikationsproblemen lesen Sie: Kommunikationsprobleme Wenn Sie die Kommunikationsprobleme behoben haben, klicken Sie auf "Ja", wenn ALADIN versuchen soll, die Kommunikation mit einem Getriebe-Steuergerät wieder aufzunehmen. Eine bestehende Kommunikation wird Ihnen durch die Fortschrittsanzeige angezeigt.
| Die Anzeige der Magnetventile:
> > Feld A Name des Magnetventils Feld B Status des Magnetventils
> > Symbol | Beschreibung |
> > | Das Magnetventil ist im Moment ausgeschaltet |
> > | Das Magnetventil wird im Moment bestromt. |
> > | Es ist ein Fehler an diesem Magnetventil aufgetreten. Für eine gezielte Fehlersuche führen Sie einen Upload durch. Für weitere Informationen lesen Sie: Upload |
| Magnetventile Einbauorte:
Für Informationen über die Steckerbelegung der Magnetventile an Getriebe und Getriebe-Steuergerät lesen Sie: Steckerbelegungen
| Die allgemeine Anzeige in Monitors:
> Die allgemeine Anzeige wird in jeder Registerkarte des Fensters Monitors angezeigt. Oben befinden sich die vier Symbole für:
> Symbol | Beschreibung |
> | Allgemeiner Fehler am Getriebe. |
> | Allgemeiner Fehler am Retarder. |
> | Getriebetemperatur zu hoch. |
> | Retardertemperatur zu hoch. |
> Darunter befindet sich die Echtzeitdarstellung der folgenden Signale:
> Signal | Beschreibung |
> n1 | Motordrehzahl / Getriebe-Eingangsdrehzahl |
> n2 | Getriebeabtriebsdrehzahl |
> n3 | Turbinendrehzahl |
> FP | Fahrpedalstellung |
> BP | Bremspedalstellung |
> Time | Anzeige der Sample time (nur für Debug-Aufgaben) |
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Report Erfahren Sie mehr über: Upload Erfahren Sie mehr über: Steckerbelegung Erfahren Sie mehr über: Kommunikationsprobleme Erfahren Sie mehr über: Aktortest Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)