# Funktionsweise und Löschen des Ereignisspeichers
| Der Ereignisspeicher innerhalb des Getriebe-Steuergeräts kann bis zu 10 voneinander unabhängige Ereignisse speichern. Dieser Speicher ist als FIFO (First In First Out / Als erster gespeichert, als erster gelöscht) Speicher aufgebaut. Dies bedeutet, dass der Ereignisspeicher zehn definierte Speicherplätze hat. Soll ein neues Ereignis eingetragen werden, so wird dieses in den obersten Speicherplatz eingetragen. Alle anderen Ereignisse wandern einen Platz nach unten. Ist der Ereignisspeicher voll, so fliegt der älteste Eintrag raus (wird automatisch gelöscht). Dieses Verhalten lässt sich noch zusätzlich über den Datensatz verändern.
| Automatische Löschvorgänge im Ereignisspeicher:
> Automatisches Löschen bei vollem Ereignisspeicher Wenn ein Ereignis in einen vollen Ereignisspeicher geschrieben werden soll, so muss dafür ein anderes Ereignis aus dem Speicher gelöscht werden. Nach dem FIFO-Prinzip müsste das der älteste Eintrag sein. Diese Funktionalität lässt sich über den Datensatz ändern.
> Datensatz Wert | Beschreibung
> A | bei vollem Ereignisspeicher und einem neuen Ereignis wird der älteste Eintrag gelöscht. Dies ist die Standardeinstellung / FIFO Prinzip
> B | Bei vollem Ereignisspeicher und einem neuen Ereignis wird das Ereignis gelöscht, das die niedrigste Priorität (höchste Nummer) hat. Für weiter Informationen lesen Sie: Prioritäten
Automatisches Löschen nicht-aktiver Ereignisse Nicht-aktive Einträge im Ereignisspeicher werden nach einer im Datensatz einstellbaren Zeit automatisch gelöscht, wenn der Eintrag nicht aktiv vorhanden und während dieser Zeit nicht wieder aufgetreten ist. Dieser Zeitbereich liegt zwischen 1 Stunde und 65.535 Stunden. Der Standard-Wert ist 200 Stunden. Für weitere Informationen lesen Sie: Aktive / Passive Ereignisse. Automatisches Löschen beim Laden von Software und/oder Datensatz Beim Laden von Software und/oder Datensatz wird der Ereignisspeicher komplett neu aufgebaut. Der Ereignisspeicher wird dabei vollständig gelöscht.
| So löschen Sie den Ereignisspeicher
Sie können den Ereignisspeicher über die Funktion "FSP-Löschen" löschen. Klicken Sie hierfür im Hauptfenster auf: Service > FSP-löschen Alternativ können Sie die Einträge im Ereignisspeicher entweder einzeln oder alle zusammen im Fenster Online - Monitor löschen. Für weitere Informationen lesen Sie: Online-Monitor
| FAQs:
Wenn ich einen aktiven Fehler lösche, warum wird er dann nicht sofort wieder eingetragen? Innerhalb der Getriebesteuerung meldet jeder Fehler sowohl sein Auftreten (wird aktiv), als auch sein Verschwinden (wird passiv). Wird der Ereignisspeicher gelöscht, nachdem sich ein Fehler eingeschrieben hat, so muss der Fehler erst sein Verschwinden melden, bevor sich der Fehler neu eintragen kann. Ein neuer Eintrag findet somit erst im nächsten Betriebszyklus statt (Zündung EIN / AUS) oder wenn der Fehlerstatus sich von aktiv auf passiv und dann wieder auf aktiv ändert .
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: FSP-Löschen Erfahren Sie mehr über: Datensatz Erfahren Sie mehr über: Upload Erfahren Sie mehr über: Setup Erfahren Sie mehr über: Prioritäten Erfahren Sie mehr über: Aktive / Passive Ereignisse Erfahren Sie mehr über: Fehlerorte und Fehlerarten Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)