# Voith Adapter für die Diagnose mit ALADIN Für die Verbindung zwischen Fahrzeug und PC (ALADIN) wird ein K-Line-Interface (Pegelwandler) benötigt. Dieses ist sowohl mit USB-Schnittstelle, als auch mit RS232 (COM1) - Schnittstelle verfügbar. Fahrzeugseitig sind die K-Line-Interfaces mit einem genormten K-Line Stecker ausgestattet. Je nach Fahrzeug-Hersteller kann es sein, dass Sie zusätzlich einen fahrzeugseitigen Adapterstecker benötigen.
| Verfügbare Voith Adapterstecker:
> |  | MAN OBD2 Adapter Adapter für den Anschluss eines K-Line-Interface an eine MAN OBD2 Diagnose-Schnittstelle. Sie erhalten diesen Adapter unter: Bestell-Nr.: 150.00252710
> |  | MAN TEPS Adapter Adapter für den Anschluss eines K-Line-Interface an eine MAN TEBs Diagnose-Schnittstelle. Sie erhalten diesen Adapter unter: Bestell-Nr.: 150.00046710
> |  | E300 / E300.1 Zwischenadapter Adapter für den direkten Anschluss eines K-Line-Interface an ein E300 / E300.1 Getriebe-Steuergerät. Die bestehende Verkabelung zwischen Getriebe-Steuergerät und Getriebe wird durchgeschleift. Sie erhalten diesen Adapter unter: Bestell-Nr.: 150.00108510
> |  | E300 / E300.1 Zwischenadapter mit CAN Adapter für den direkten Anschluss eines K-Line-Interface an ein E300 / E300.1 Getriebe-Steuergerät. Die bestehende Verkabelung zwischen Getriebe-Steuergerät und Getriebe wird durchgeschleift. Zusätzlich stehen die beiden Anschlüsse CAN1 und CAN2 zur Verfügung. Sie erhalten diesen Adapter unter: Bestell-Nr.: 150.00108610
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Steckerbelegungen Erfahren Sie mehr über: Setup Erfahren Sie mehr über: K-Line-Interfaces Erfahren Sie mehr über: Power-Management Einstellungen Erfahren Sie mehr über: Voith Kundendienst Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)