# Voith ECU klonen Seit ALADIN Version 3.0 ist es möglich eine Ersatzsteuerung / exakte Kopie einer Steuerung zu erzeugen. Diese wird als Klone bezeichnet. Hierfür benötigen Sie ein ECU-File von der Orginalsteuerung im Extended-Format. Dieses Format wird standardmäßig seit ALADIN Version 3.0 erzeugt.
| Ersatzsteuerungen auf Basis eines ECU-Files im Normal-Format ist nicht möglich!
| So erzeugen Sie einen Klone:
Navigieren Sie im Voith Reporter-Menü auf die Schaltfläche ECU-File klonen: Reporter > ECU-File klonen Es öffnet sich der "Öffnen" Dialog. Wählen Sie ein ECU-File aus und bestätigen Sie mit Öffnen. Der Klone wird erzeugt. Der Klone wird im Verzeichnis "Ziel Clones" erzeugt und hat die Bezeichnung: clone_Name des ECU-Files.hex Dieses Hex-File können Sie mit der Diagnosefunktion Download in ein Steuergerät laden. Für weitere Informationen über Download lesen Sie: ALADIN Download
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Download Erfahren Sie mehr über: Hex-Files Erfahren Sie mehr über: ECU-File Formate Erfahren Sie mehr über: Verzeichnisse Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)