# Verwenden des Fensters Monitors - Drehzahlen In der Registerkarte Drehzahlen, werden die aktuellen Drehzahlen am Getriebeeingang, Getriebeausgang, der Turbine und des Fahrzeuges in Echtzeit angezeigt.
| So öffnen Sie Monitors - Drehzahlen:
Wählen Sie im Haupt-Fenster: Service > Monitor 1 > Drehzahlen. Bei bestehender Kommunikation mit einem angeschlossenen Getriebe-Steuergerät werden die Drehzahlen automatisch in Echtzeit angezeigt. Sollte keine Kommunikation mit einem Getriebe-Steuergerät möglich sein, so wird dies am unteren rechten Bildrand durch ein dargestellt: Diese Meldung wird ebenso angezeigt, wenn die Kommunikation mit einem angeschlossenen Getriebe-Steuergerät unterbrochen wird. Für Hilfe bei Kommunikationsproblemen lesen Sie: Kommunikationsprobleme Wenn Sie die Kommunikationsprobleme behoben haben, klicken Sie auf "Ja", wenn ALADIN versuchen soll, die Kommunikation mit einem Getriebe-Steuergerät wieder aufzunehmen. Eine bestehende Kommunikation wird Ihnen durch die Fortschrittsanzeige angezeigt.
| Die Anzeige der Drehzahlen:
> Die Drehzahlen werden mit vier Zeigerinstrumenten angezeigt.
> Signal | Beschreibung |
> n1 | Drehzahlen am Getriebeeingang in Umdrehungen pro Minute. Zusätzlich wird die Drehzahl als digitaler Wert angezeigt. Im Falle eines detektierten Fehlers an diesem Drehzahlsensor wird als digitaler Wert "Error" ausgegeben. Für eine gezielte Fehlersuche führen Sie einen Upload durch. Für weitere Informationen lesen Sie: Upload. |
> n2 | Drehzahl am Getriebeausgang in Umdrehungen pro Minute. zusätzlich wird die Drehzahl als digitaler Wert angezeigt. Im Falle eines detektierten Fehlers an diesem Drehzahlsensor, wird als digitaler Wert "Error" ausgegeben. Für eine gezielte Fehelrsuche führen Sie einen Upload durch. Für weitere Informationen lesen Sie: Upload. |
> n3 | Drehzahl der Turbine in Umdrehungen pro Minute. Zusätzlich wird die Drehzahl als digitaler Wert angezeigt. Im Falle eines detektierten Fehlers an diesem Drehzahlsensor wird als digitaler Wert "Error" ausgegeben. Für eine gezielte Fehlersuche führen Sie einen Upload durch. Für weitere Informationen lesen Sie: Upload. |
> Vehicle Speed | Fahrzeuggeschwindigkeit in km/h. Zusätzlich wird die Geschwindigkeit als digitaler Wert in km/h angezeigt. Im Falle eines detektierten Fehlers an diesem Drehzahlsensor wird alas digitaler Wert "Error" ausgegeben. Für eine gezielte Fehlersuche führen Sie einen Upload durch. Für weitere Informationen lesen Sie: Upload. |
| Die allgemeine Anzeige in Monitors:
> Die allgemeine Anzeige wird in jeder Registerkarte angezeigt. Oben befinden sich die vier Symbole für:
> Symbol | Beschreibung |
> | Allgemeiner Fehler am Getriebe. |
> | Allgemeiner Fehler am Retarder. |
> | Getriebetemperatur zu hoch. |
> | Retardertemperatur zu hoch. |
> Darunter befindet sich die Echtzeitdarstellung der folgenden Signale:
> Signal | Beschreibung |
> n1 | Motordrehzahl / Getriebe-Eingangsdrehzahl |
> n2 | Getriebeabtriebsdrehzahl |
> n3 | Turbinendrehzahl |
> FP | Fahrpedalstellung |
> BP | Bremspedalstellung |
> Time | Anzeige der Sample time (nur für Debug-Aufgaben) |
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Upload Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)