# DIWA.3 / DIWA.5 - Diagnoserelevante Unterschiede Zwischen dem DIWA.3 und DIWA.5 Getriebe mit den Steuergeräten E310 und E300 / E300.1 bestehen folgende diagnosespezfische Unterschiede: Getriebedaten - Winkelabtrieb Getriebedaten - Winkelantrieb Sensoren Digitale Ausgänge Elektronisches Typenschild Lastgeber
| Getriebedaten - Winkelabtrieb
| DIWA.3 - E310 |  | DIWA.5 - E300 / E300.1 |
| Winkelabtrieb | Anmerkung | Übersetzung |  | Winkelabtrieb | Anmerkung | Übersetzung |
| 0 | kein Winkelabtrieb vorhanden | 1,000 |  | 0 | kein Winkelabtrieb vorhanden | 1,000 |
| 15 | W15 | 0,987 |  | 50 | W50 (identisch zu W18 bei DIWA.3) | 1,087 |
| 16 | W16 | 0,958 |  | 51 | W51 (identisch zu W21 bei DIWA.3) | 0,987 |
| 18 | W18 (identisch zu W50 bei DIWA.5) | 1,087 |  | 52 | W52 (identisch zu W22 bei DIWA.3) | 1,002 |
| 19 | W19 | 1,002 |  | 53 | W53 | 0,952 |
| 20 | W20 | 1,007 |  | 54 | W54 | 1,087 |
| 21 | W21 (identisch zu W51 bei DIWA.5) | 0,987 |  | andere Werte | unbekannter Winkelabtrieb | n.v. |
| 22 | W22 (identisch zu W52 bei DIWA.5) | 1,002 |  |  |  |  |
| Getriebedaten - Winkelantrieb
| DIWA.3 - E310 |  | DIWA.5 - E300 / E300.1 |
| Winkelabtrieb | Anmerkung | Übersetzung |  | Winkelabtrieb | Anmerkung | Übersetzung |
| 0 | kein Winkelantrieb vorhanden | 1,000 |  |  | nicht verfügbar |  |
| 10 | W10 | 1,048 |  |  |  |  |
| 13 | W13 | 1,048 |  |  |  |  |
| Sensoren
| DIWA.3 - E310 |  | DIWA.5 - E300 / E300.1 |
| 3 x Drehzahlsensor (Induktivgeber) |  | 4 x Drehzahlsensor (Hallgeber) |
| 1 x Temperatursensor (KTY83-121) (Sumpf) |  | 3 x Temperatursensor (PT1000) (1 x Sumpf, 1 x Retarder, 1 x nicht verwendet) |
|  |  | 1 x Ölstandsensor |
| Digitale Ausgänge
|  |  | DIWA.3 - E310 |  |  |  | DIWA.5 - E300 / E300.1 |
| Low-Side | E310 | 2x |  | Low-Side | E300 | 1x |
| High-Side | E310 | 3x |  |  | E300.1 | 2x |
|  |  |  |  | High-Side | E300 | 1x |
|  |  |  |  |  | E300.1 | 3x |
| Elektronisches Typenschild - TIM
| DIWA.3 - E310 |  | DIWA.5 - E300 / E300.1 |
| nicht vorhanden |  | 1 x TIM |
| Lastgeber
| DIWA.3 - E310 |  | DIWA.5 - E300 / E300.1 |
| CAN (Motormoment- und Fahrpedal-Information |  | CAN (Motormoment- und Fahrpedal-Information |
| PWM-Lastgeber |  | PWM-Lastgeber |
| analoger Lastgeber |  |  |
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Hoch > © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)