# Die ALADIN Installation Diese Seite beschreibt die Installation von ALADIN auf Ihrem PC. Beachten Sie bitte folgende Hinweise, bevor Sie mit der Installation beginnen. Installieren Sie immer zuerst ALADIN, bevor Sie die mitgelieferte Hardware an den USB-Port bzw. die serielle Schnittstelle Ihres PCs anschließen. Für die Installation von ALADIN müssen Sie Administrator-Rechte besitzen. Für Fragen und/oder Änderungen zu Ihren PC-Rechten wenden Sie sich bitte an Ihren System-Administrator (PC-Verantwortlichen).
| Installieren Sie immer zuerst ALADIN, bevor Sie die mitgelieferten Hardware an den USB-Port bzw. die serielle Schnittstelle Ihres PCs anschließen.
| Systemvoraussetzungen:
Bevor Sie ALADIN installieren, sollten Sie sicher stellen, dass Ihr Computer folgende Anforderungen erfüllt. Mindest Systemvoraussetzungen: Freie serielle Schnittstelle RS232 COM1 oder freier USB-Port für die Kommunikation mit dem Getriebe-Steuergerät Pentium® oder gleichwertiger Prozessor mit mindestens 700MHz (nur 32 Bit Varianten) Windows XP Betriebssystem mit ServicePack 2 oder Windows 7. 512 MB Arbeitsspeicher (RAM) oder mehr CD-ROM oder DVD-ROM-Laufwerk 600 MB freien Festplattenspeicherplatz; 1,5 GB freien Festplattenspeicherplatz Grafikkarte und Monitor mit 16 Bit Farbtiefe bei einer Auflösung von 800x600 oder höher Microsoft® Internet Explorer ab Version 6.0 SP2 Adobe Acrobat Reader ab Version 6.0 Die tatsächlichen Anforderungen und die Produktfunktionalität können je nach Systemkonfiguration des Betriebssystems unterschiedlich sein. Bei Fragen zu den Ausstattungsmerkmalen Ihres PCs wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator (PC-Verantwortlichen). Den aktuellen Internet Explorer erhalten Sie kostenlos unter www.microsoft.com. Den aktuellen Acrobat Reader erhalten Sie kostenlos unter www.adobe.com
| So führen Sie ein Update / Neuinstallation von ALADIN durch:
Wenn Sie eine auf Ihrem PC installierte Version von ALADIN durch eine neue Version ersetzen möchten, sollte eine bereits installierte Version gelöscht werden. ALADIN 3.6 kann nicht parallel zu früheren Versionen betrieben werden. Informationen über die Deinstallation von früheren Version erhalten Sie in der jeweiligen Programmhilfe. ALADIN 3.x Versionen können Sie über das Tool VDTInfo.exe löschen,das sich auf der CD befindet.
| So installieren Sie ALADIN:
> - > - Schließen Sie alle Programme und Anwendungen. Legen Sie die Voith ALADIN CD in das CD / DVD-Laufwerk ein. Das Installationsprogramm startet automatisch. Sollte das Installationsprogramm nicht automatisch aufgerufen werden, so:
>   >   | Doppelklicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz
>   >   | und dann auf das Symbol des CD/DVD-ROM-Laufwerks.
Doppelklicken Sie auf "start.exe". Es öffnet sich das Startfenster des ALADIN Installationsprogramms. Klicken Sie auf das Symbol ALADIN installieren. Die Vorbereitung der Installation kann einige Minuten in Anspruch nehmen. Im Hintergrund wird geprüft, ob Anwendungen, wie z.B. der Adobe Flash Player, installiert sind und wird bei Bedarf installiert. Bestätigen Sie die Installation mit Install. Es werden alle wichtigen Daten auf die Festplatte Ihres PCs kopiert. Bitte warten Sie diesen Vorgang ab. Nach der Installation wird ALADIN Fast Initialisation aufgerufen. Sie können bereits an dieser Stelle Ihr Passwort und Ihre Systemsprache einstellen.
| So geht's weiter:
ALADIN ist nach der Installation automatisch auf die Bedürfnisse der User-Level 'Customer' oder 'Service' konfiguriert. Wenn Sie eine zusätzliche Konfiguration durchführen wollen, lesen Sie: Setup Wenn Sie die in ALADIN verwendete Sprache ändern wollen, lesen Sie: Spracheinstellungen Für die Fahrzeugdiagnose müssen Sie eine Verbindung zwischen Ihrem PC und dem Fahrzeug herstellen. Lesen Sie hierfür: K-Line-Interface / Pegelwandler
| Wichtiger Hinweis zu Power Management
Wenn sich die Power Management Einstellungen auf Ihrem PC nicht auf 'Standard PC' befinden, kann dies dazu führen, dass ALADIN nicht über die serielle Schnittstelle (RS232 / COM1) mit dem Getriebe-Steuergerät kommunizieren kann. Dieses Problem kann nur bei Verwendung des seriellen K-Line-Interface (serieller Pegelwandler) auftreten. Für weitere Informationen lesen Sie: Setzen der Power Management Einstellungen auf 'Standard PC'
| Hinweise zur ALADIN Installation:
ALADIN verwendet ActiveX Elemente. Hierzu gehören das ALADIN ActiveX, das die Kommunikation zum Getriebe-Steuergerät E300 / E300.1 regelt und das samDiaX ActiveX, das eine standardisierte Laufzeitumgebung für Diagnose-Anwendungen ist. ActiveX Steuerelemente sind vielseitig einsetzbare Softwarekomponenten, die auf dem Common Object Model (COM) von Microsoft basieren und in beliebigen Containeranwendungen installiert werden können. Weitere Informationen zu ActiveX Steuerelementen finden Sie unter: www.msdn.microsoft.com.
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Erste Schritte Erfahren Sie mehr über: K-Line-Interface / Pegelwandler Erfahren Sie mehr über: Programmübersicht Erfahren Sie mehr über: User Level Erfahren Sie mehr über: Setup Erfahren Sie mehr über: Power Management Einstellungen Erfahren Sie mehr über: Deinstallation / ALADIN Löschen Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > [Linkleisten stehen auf dieser Website nicht zur Verfügung] © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)