# Ran an den Bus # Kurzanleitung zur ALADIN - Inbetriebnahme Diese Seite beschreibt, wie Sie in drei Schritten eine Fahrzeugdiagnose mit ALADIN durchführen.
| Schritt 1: So installieren Sie ALADIN
> Zuerst müssen Sie ALADIN auf Ihrem PC installieren. Schließen Sie alle Programme und legen Sie die ALADIN CD-ROM in das CD/DVD-Laufwerk ein.
> | For einer ALADIN 3.6 Installation müssen Sie eine ältere ALADIN 3.x Version löschen. Starten Sie hierzu das Tool VDTInfo.exe, das sich auf der CD befindet. Klicken Sie dort auf [ Uninstall All ]
> > > - Das Installationsprogramm startet automatisch. Sollte das Installationsprogramm nicht automatisch aufgerufen werden, so:
> > >   | Doppelklicken Sie auf das Symbol Arbeitsplatz
> > >   | und dann auf das Symbol des CD/DVD-ROM-Laufwerks.
Doppelklicken Sie auf "start.exe". Es öffnet sich das Startfenster des ALADIN Installationsprogramms. Für eine detaillierte Installationsanleitung lesen Sie: ALADIN - Installation
| Schritt 2: So verbinden Sie Fahrzeug und PC:
Für die Verbindung zwischen PC und Fahrzeug benötigen Sie ein K-Line-Interface. Dieses ist sowohl mit USB-Schnittstelle, als auch mit serieller Schnittstelle erhältlich. K-Line-Interface mit serieller Schnittstelle Schalten Sie Ihren PC aus. Verbinden Sie das serielle Kabel des K-Line-Interface (Bild links) mit dem COM1 Anschluss Ihres PCs (Bild Mitte). Verbinden Sie den Diagnosestecker (Bild rechts) mit dem Diagnoseanschluss im Fahrzeug. Je nach Fahrzeug kann es sein, dass Sie einen Adapterstecker benötigen. Ihr Voith Diagnosesystem ist jetzt einsatzbereit. K-Line-Interface mit USB-Schnittstelle Schalten Sie Ihren PC aus. Verbinden Sie das USB-Kabel und das Diagnosekabel mit dem K-Line-USB-Interface (Bild Links). Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem freien USB-Port des PCs (Bild Mitte). Verbinden Sie den Diagnosestecker (Bild rechts) mit dem Diagnoseanschluss im Fahrzeug. Je nach Fahrzeug kann es sein, dass Sie einen Adapterstecker benötigen. Schalten Sie Ihren PC ein. Es öffnet sich automatisch der Windows Assistent für neue Hardware. Installieren Sie den Treiber aus folgender Quelle: "C:\Program Files\samtec\Configuration\Driver\samtec HS+ Interface USB\W2KXP" Dieses Verzeichnis wurde automatisch bei der ALADIN-Installation angelegt. Ihr Voith Diagnosesystem ist jetzt einsatzbereit. Für eine detaillierte Anschlussanleitung lesen Sie: K-Line-Interface.
| Schritt 3: So führen Sie eine Fahrzeugdiagnose durch:
> | Starten Sie ALADIN. Doppelklicken Sie hierfür auf das Symbol.
Klicken Sie auf die Schaltfläche "Upload". (Fahrzeug Zündung ein) ALADIN liest automatisch alle Daten aus einem angeschlossenen Getriebe-Steuergerät (Fahrzeug) und stellt diese in einem Report dar. Für weitere Informationen über Report lesen Sie: Report.
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: ALADIN Installation Erfahren Sie mehr über: Programmübersicht Erfahren Sie mehr über: Das ALADIN Hauptfenster Erfahren Sie mehr über: K-Line-Interface / Pegelwandler Erfahren Sie mehr über: Adapterstecker Erfahren Sie mehr über: Standard Steckerbelegungen Erfahren Sie mehr über: Upload Erfahren Sie mehr über: Report Erfahren Sie mehr über: User Level Erfahren Sie mehr über: Setup Erfahren Sie mehr über: Power Management Einstellungen Erfahren Sie mehr über: Deinstallation Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > [Linkleisten stehen auf dieser Website nicht zur Verfügung] © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)