# Anzeige des History-Speichers / History Trace im Report
| Der History-Speicher / History Trace protokolliert alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Getriebesoftware in chronologischer Reihenfolge. Darunter fällt z.B. Konfiguration des Schaltprogramms über einen externen Diagnosetester oder Änderungen an den Datensatzwerten. Maximal 50 Einträge sind im History-Speicher enthalten. Sollten alle 50 Plätze im History-Speicher belegt sein, so wird das älteste, mehrfach eingetragene Ereignis gelöscht. Sind keine mehrfachen Einträge vorhanden, so wird der älteste Eintrag gelöscht, da der History-Speicher nach dem FIFO (First In First Out) Prinzip aufgebaut ist. Somit erhält die Abfolge der Ereignisse automatisch eine chronologische Reihenfolge. Jedes Ereignis erhält beim Eintrag in den History-Speicher eine fortlaufende Ereignisnummer und einen Zeitstempel. Der Zeitstempel besteht aus einer relativen und einer absoluten Zeitangabe, falls diese verfügbar ist. Eintragungen zu Getriebe- und Fahrzeug-Laufleistung erfolgen ebenfalls. Für weitere Informationen lesen Sie: Funktionsweise und Löschen des History-Speichers.
| Der History-Speicher ist verfügbar ab Getriebesoftware-Version E300.1-D5.2.0.0
| History-Speicher Report-Inhalte:
|  | Der grundsätzliche Aufbau:
> N° | Datum | Uhrzeit | Verstrichene Systemzeit | Laufleistung Fahrzeug | Laufleistung Getriebe | Ereignis | Info |
> Unit | yyyy-mm-dd | hh : mm : ss | hh : mm : ss | km | km |  |  |
> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
> Spalte | Beschreibung |
> 1 | Fortlaufender Ereigniszähler. Dieser Zähler kann Lücken aufweisen, wenn das Getriebe-Steuergerät veraltete Elemente (Zeilen) aus dem History-Speicher gelöscht hat. |
> 2 | Datumsangabe im Format: Jahr - Monat - Tag. Beschreibt den Zeitpunkt, an dem das Ereignis stattgefunden hat. Diese Information wird auf dem CAN-Bus an das Getriebe-Steuergerät übermittelt und fehlt, wenn die Daten nicht auf dem CAN-Bus verfügbar sind. |
> 3 | Uhrzeit im Format: Stunden : Minuten : Sekunden. Beschreibt den Zeitpunkt, an dem das Ereignis stattgefunden hat. Diese Information wird auf dem CAN-Bus an das Getriebe-Steuergerät übermittelt und fehlt, wenn die Daten nicht auf dem CAN-Bus verfügbar sind. |
> 4 | Verstrichene Systemzeit im Format: Stunden : Minuten : Sekunden. Berechnete Zeitspanne zwischen dem Auslesen des History-Speichers und dem Auftreten des Ereignisses. Die interne Systemzeit läuft nur solange die Zündung eingeschaltet ist. Die verstrichene Systemzeit gibt daher an, wie lange das Getriebe-Steuergerät seit Auftreten des Ereignisses eingeschaltet war. |
> 5 | Laufleistung des Fahrzeugs in Kilometern. Diese Information wird auf dem CAN-Bus an das Getriebe-Steuergerät übermittelt und fehlt, wenn die Daten nicht auf dem CAN-Bus verfügbar sind. |
> 6 | Laufleistung des Getriebes in Kilometern. Die Getriebelaufleistung wird unter Zuhilfenahme der Betriebsdaten berechnet. |
> 7 | Beschreibung des Ereignisses im History-Speicher. z.B.: Neue Software wurde geladen. |
> 8 | Optionale Zusatzinformationen. |
|  | Anzeige Beispiel:
> N° | Datum | Uhrzeit | Verstrichene Systemzeit | Laufleistung Fahrzeug | Laufleistung Getriebe | Ereignis | Info |
> Unit | yyyy-mm-dd | hh : mm : ss | hh : mm : ss | km | km |  |  |
> 1 | 2006-09-12 | 09 : 24 : 00 | 100 : 18 : 42 | 8.350 | 8.350 | Der History-Speicher wurde initialisiert. |  |
> 2 | ____-__-__ | __ : __ : __ | 100 : 10 : 00 | 8.350 | 8.350 | Schaltprogramm-Konfiguration wurde geändert. |  |
> 3 | 2006-09-16 | 16 : 15 : 30 | 02 : 09 : 00 | 8.350 | 8.8350 | Schaltprogramm-Konfiguration wurde auf die im Datensatz eingestellten Werte zurückgesetzt. |  |
> | Ereignisse, die im History-Speicher abgelegt werden:
Ölwechselunterstützung wurde aktiviert Ölalterungsindex wurde zurückgesetzt Ölstand-Trendspeicher wurde gelöscht Neue Software (incl. Datensatz) wurde geladen Neue Software wurde geladen Datensatzparameter wurde geändert Geänderte TIM-Daten wurden erkannt Neue TIM Daten wurden geschrieben Schaltprogrammkonfiguration wurde zurückgesetzt Schaltprogrammkonfiguration wurde geändert Adaptionsdaten wurden gelöscht Servicedaten wurden gelöscht History-Speicher wurde gelöscht Ereignisspeicher wurde gelöscht EOL-Parameter wurden geändert
| So passen Sie Report Inhalte an:
Über das ALADIN Setup können Sie konfigurieren, welche Inhalte im ECU-Report, in welcher Form angezeigt werden. Klicken Sie hierfür im ALADIN Hauptfenster auf: Setup > Report. Für weitere Informationen lesen Sie: Setup Report
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Funktionsweise und Löschen des History-Speichers. Erfahren Sie mehr über: Upload Erfahren Sie mehr über: CAN Erfahren Sie mehr über: Setup Erfahren Sie mehr über: Voith Kundendienstverzeichnis Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)