# Verwenden des Fensters Online Monitor / Ereignisspeicher Monitor Im Fenster Online Monitor wir der Status des Ereignisspeichers eines angeschlossenen Getriebe-Steuergeräts zyklisch gelesen und angezeigt. Für eine gezielte Ereignisbeobachtung ist es möglich, sowohl einzelne Einträge aus dem Ereignisspeicher zu löschen, als auch den gesamten Ereignisspeicher zu löschen. Zusätzlich kann zu jedem Zeitpunkt ein ALADIN Report über den aktuellen Status des Ereignisspeichers erstellt werden. Ein Reset des Getriebe-Steuergeräts ist ebenso möglich.
| So öffnen Sie den Online-Monitor
Klicken Sie im Hauptfenster auf die Schaltfläche Service und anschließend auf FSP - Monitor. Es öffnet sich das Fenster Online Monitor, das automatisch die Kommunikation mit einem angeschlossenen Getriebe-Steuergerät aufnimmt und den Ereignisspeicher zyklisch einließt.
| So stoppen Sie die Kommunikation mit dem Getriebe-Steuergerät
> | Klicken Sie auf das Symbol, um die Kommunikation mit dem Getriebe-Steuergerät zu stoppen. Diese Funktion wird nur für Debug-Aufgaben benötigt.
| So starten Sie die Kommunikation mit dem Getriebe-Steuergerät
> | Klicken Sie auf das Symbol, um das zyklische Lesen des Ereignisspeichers zu starten.
| So löschen Sie den gesamten Ereignisspeicher
> | Klicken Sie auf das Symbol, um den gesamten Ereignisspeicher zu löschen.
| So löschen Sie einzelne Ereignisse aus dem Ereignisspeicher
> | Klicken Sie auf ein angezeigtes Ereignis. Es öffnet die Sicherheitsabfrage, ob Sie dieses Ereignis löschen möchten.
| So erstellen Sie einen ALADIN Report
> | Klicken Sie auf das Symbol, um einen ALADIN Report über den aktuellen Status des Ereignisspeichers zu erstellen. Dieser beinhaltet lediglich die aktuell eingetragenen Ereignisse. Für weitere Informationen lesen Sie: ALADIN Report
| So führen Sie einen Reset des Getriebe-Steuergeräts durch:
> | Klicken Sie auf das Symbol, um einen Reset (Warmstart) an einem angeschlossenes Getriebe-Steuergerät durchzuführen.
| Die Anzeige im Online-Monitor:
> > Für jedes eingetragene Ereignis werden folgende Informationen angezeigt: FMI Failure Mode Identifier Der FMI beschreibt die grundsätzliche Ereignisart. Das Getriebe-Steuergerät unterscheidet 16 verschiedene FMIs:
> > FMI | Symptom | Beschreibung |
> > 0 | no fault symptom available | Es kann keine bestimmte Ereignisart zugewiesen werden |
> > 1 | above maximum threshold | Ein Wert liegt über der Maximalschwelle |
> > 2 | below minimum threshold | Ein Wert liegt unter der Minimalschwelle |
> > 3 | not plausible | Ein Wert ist nicht plausibel |
> > 4 | no signal | Es ist kein Signal vorhanden |
> > 5 | short to ground | Kurzschluss nach Masse |
> > 6 | short to highsource | Kurzschluss nach Versorgungsspannung |
> > 7 | general short | Allgemeiner Kurzschluss |
> > 8 | invalid signal | Ungültiges Signal |
> > 9 | device error | Allgemeiner Gerätefehler |
> > 10 | disconnection | Allgemeine Leitungsunterbrechung |
> > 11 | hardware suspect | Die Hardware ist fehlerverdächtig |
> > 12 | software suspect | Die Software ist fehlerverdächtig |
> > 13 | signal suspect | Ein Signal ist fehlerverdächtig |
> > 14 | data suspect | Daten sind fehlerverdächtig |
> > 15 | special error condition | Besonderer Fehlerumstand |
Aktiv Gibt an, ob ein Ereignis momentan aktiv oder passiv ist. Für weitere Informationen lesen Sie: Das Prinzip von aktiven und passiven Ereignissen Ereignisort Gibt den Ereignisort / Fehlerort an. Für weitere Informationen lesen Sie: Fehlerorte, Fehlerarten, vorhergehende Fehlerarten und Handlungsorte Details Hier wird die Ereignisbeschreibung angegeben. Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)