# K-Line Interfaces für die Verbindung zwischen Getriebesteuergerät und PC
Für die Verbindung zwischen Getriebesteuergerät und PC wird ein K-Line-Interface (Pegelwandler) benötigt. Dieses ist sowohl mit USB-Schnittstelle, als auch mit RS232 (COM) - Schnittstelle verfügbar. Wenn das Getriebesteuergerät im Fahrzeug verbaut ist, kann es je nach Fahrzeug-Hersteller sein, dass Sie zusätzlich einen fahrzeugseitigen Adapterstecker benötigen.
| K-Line Interface mit serieller RS232 (COM) - Schnittstelle
> |  | Das K-Line Interface mit RS232-Schnittstelle ist kompatibel mit den Getriebesteuergeräten E200, E300, E300.1 und den Diagnose-Software-Tools DIWAgnosis, DIANA, ALADIN und dem Recorder. Sie erhalten das K-Line-Interface mit serieller Schnittstelle unter: Bestell-Nr.: 151.00152910
| So schließen Sie das K-Line Interface mit serieller RS232-Schnittstelle an:
> Schalten Sie Ihren PC aus. Verbinden Sie den seriellen RS232 Stecker (Bild links) mit einem seriellen Anschluss Ihres PCs (Bild Mitte). Verbinden Sie den Diagnosestecker (Bild rechts) mit dem Diagnoseanschluss im Fahrzeug. Je nach Fahrzeug kann es sein, dass Sie einen Adapterstecker benötigen. Konfigurieren Sie den Recorder für die Verwendung eines seriellen K-Line-Interfaces. Für weitere Informationen über die Konfiguration des Recorders lesen Sie: Recorder Setup Sollte Ihr PC über keine serielle Schnittstelle verfügen, verwenden Sie immer das K-Line Interface mit USB-Schnittstelle. Die Verwendung von PCMCIA - Erweiterungskarten, USB to Serielle Adapter, usw. wird nicht empfohlen.
| K-Line-USB-Interface
> |  | Das K-Line-USB-Interface ist kompatibel mit den Getriebesteuergeräten E300, E300.1 und den Voith-Software-Tools DIANA, ALADIN und dem Recorder. Alle Anschlüsse des USB-Interface sind verpolungssicher ausgeführt. Stromversorgung über den USB-Port. Ein zusätzliches Netzgerät wird nicht benötigt. Sie erhalten das K-Line-USB-Interface unter der: Bestell-Nr.: 151.00202110
| So schließen Sie das K-Line Interface mit USB-Schnittstelle an:
> Installieren Sie zuerst ALADIN. Verbinden Sie das USB-Kabel und das Diagnosekabel mit dem K-Line-USB-Interface (Bild links). Verbinden Sie das USB-Kabel mit einem freien USB-Port Ihres PCs (Bild Mitte). Verbinden Sie den Diagnosestecker (Bild rechts) mit dem Diagnoseanschluss im Fahrzeug. Je nach Fahrzeug kann es sein, dass Sie einen Adapterstecker benötigen. Nachdem Sie das K-Line-USB-Interface an Ihren PC angeschlossen haben, müssen Sie die zugehörigen Windows-Treiber installieren.
| So installieren Sie die Treiber für das K-Line-USB-Interface
> Verbinden Sie das K-Line-USB-Interface mit Ihrem PC. Es öffnet sich automatisch der Windows Assistent für neue Hardware.
> Wählen Sie die Option "Nein, diesmal nicht" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
> Wählen Sie die Option "Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Weiter".
> Wählen Sie die Option "Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen" und klicken Sie auf die Schaltfläche "Durchsuchen".
> Navigieren Sie ins Verzeichnis "C:\Program Files\samtec\Configuration\Driver\samtec HS+ Interface USB\W2KXP" und klicken Sie auf "OK". Dieses Verzeichnis wurde automatisch bei der ALADIN Installation angelegt.
> Windows installiert die Treiber für das K-Line-USB-Interface.
> Bestätigen Sie das Fertigstellen der Installation.
> Für weitere Informationen über das K-Line Interface mit USB-Schnittstelle, lesen Sie bitte die Hilfe der Firma samtec für das Produkt "HS Light USB".
So geht's weiter: Recorder Programmübersicht und erster Start
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Installation / Deinstallation Erfahren Sie mehr über: Verwendete Dateien & unterstützte Steuergeräte Erfahren Sie mehr über: Programmübersicht und erster Start Erfahren Sie mehr über: K-Line-Interfaces für die Verbindung zwischen ECU und Recorder Erfahren Sie mehr über: Recorder Einstellungen Hoch > © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to Gottfried.Graf@Voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)