> # SI- und US- Einheiten SI-Einheiten Das internationale Einheitensystem SI ist das moderne, metrische System, das seinen Ursprung in dem in Frankreich definierten Urmeter hat. SI definiert sieben Basiseinheiten. Die in ALADIN verwendeten SI Einheiten sind:
> Größe / Einheit | Einheit | Beschreibung |
> Länge / Meter | m | Länge der Strecke, die das Licht im Vakuum während der Dauer von 1/299.792.458 Sekunden zurücklegt. |
> Masse / Kilogramm | kg | Gleich der Masse des internationalen Kilogrammprototyps. |
> Zeit / Sekunde | s | Definiert nach der Periodendauer eines Nuklids |
> Thermodynamische Temperatur / Kelvin | °K | Definiert nach dem Tripelpunkt des Wassers. Die gebräuchliche Temperaturangabe in Grad Celsius ist 273,16° höher als die Angabe in Kelvin. -273,16°C = 0°K (absoluter Nullpunkt) |
US-Einheiten Das angloamerikanische Einheitensystem ist heute fast nur noch in den USA gebräuchlich. Die in ALADIN verwendeten US-Einheiten sind Längen- und Temperaturangaben. Längen werden im US-System in Meilen, Yards oder Inch gemessen. Temperaturen werden in °Fahrenheit gemessen.
| Umrechnungstabelle US-Einheiten nach SI-Einheiten
> US-Einheit | SI-Einheit |
> 1 mph (miles per hour) = | 1,609 km/h |
> 1 mi (mile) = | 1,609 km |
> 1 yd (yard) = 3 foot = 36 inch = | 0,9144 m |
> 32 °F = | 0°C [°C = (°F-32)/1,8] |
Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)