# Versionsabhängige Unterschiede der Diagnosefunktion in ALADIN und der Funktionssoftware Die Funktionssoftware des DIWA .5 Getriebes wird konstant weiterentwickelt. Bestimmte Diagnosefunktionen sind daher erst ab einer bestimmten Getriebesoftware-Version verfügbar.
| Unterstützte Diagnosefunktionen in DIWA .5 Software-Versionen im Überblick
Diagnosefunktion | ab Funktionssoftware |
Getriebe-Steuergerät | E300 | E300.1 |
Datensatzanzeige im Report | E300-D2.2.0.0 | E300.1-D5.0.0.0 |
Frühwarnsystem (Basic) | E300-D2.2.0.0 | E300.1-D5.0.0.0 |
Frühwarnsystem (Full) | E300-D2.5.1.0 | E300.1-D5.2.0.0 |
Tastenschalter-Blinken | E300-D2.2.0.0 | E300.1-D5.0.0.0 |
Schaltprogramm-Konfiguration / Parametrierung der SP-Sel Stellung | E300-D2.4.0.0 | E300.1-D5.0.0.0 |
Schaltprogramm-Konfiguration / Anzeige des SP-Sel Schalters |  | E300.1-D5.0.0.0 |
TIM Unterstützung / TIM-Schreiben |  | E300.1-D5.0.0.0 |
Reset-Funktion |  | E300.1-D5.0.0.0 |
Flush Converter |  | E300.1-D5.2.0.0 |
History-Speicher |  | E300.1-D5.2.0.0 |
Scourcer |  | E300.1-D5.2.0.0 |
Rücksetzten der Schlupfüberwachung |  | E300.1-D5.5.0.0 |
EOL |  | E300.1-D5.8.0.0 |
Schaltprogramm-Konfiguration / SensoTop |  | E300.1-D5.8.0.0 |
| Weiterführende Themen
Erfahren Sie mehr über: User-Level Erfahren Sie mehr über: History-Speicher Erfahren Sie mehr über: Aktortest Erfahren Sie mehr über: Flush Converter Erfahren Sie mehr über: Schaltprogramm-Konfiguration Erfahren Sie mehr über: Schalter SP-SEL Anzeige Erfahren Sie mehr über: Ölalterungsindex Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)