# Das ECU-File Format Ab ALADIN 3.0 wird zwischen zwei verschiedenen ECU-File Formaten unterschieden. Das Normal-Format, dass seit ALADIN 1.0 erzeugt wird und das Extended-Format ab ALADIN 3.0. Das Extended-Format ist eine Erweiterung des Normal-Format und enthält nicht nur Diagnosedaten, sondern den gesamten Speicher einer Steuerung. Auf dieser Basis können aus einem ECU-File mit Hilfe der Klone-Funktion Ersatzsteuerungen programmiert werden. Diese Ersatzsteuerungen haben die gleiche Software, Datensatz, EOL-Parametrierung und alle Inhalte wie Betriebsdaten oder History-Speicher zum Zeitpunkt des Uploads.
| Das Extended-Format wird in ALADIN Version 3.0 standardmäßig erzeugt.
Sie können das Format im ALADIN Setup auswählen. Für weitere Informationen lesen Sie: ALADIN Setup
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Upload Erfahren Sie mehr über: Clonen Erfahren Sie mehr über: EOL Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)