# Verwenden des Fensters Download Die Download-Funktion dient dazu, Datensätze und/oder Funktions-Software in ein Getriebe-Steuergerät zu speichern. Alle downloadfähigen Daten sind so genannte HEX-Files. Hierbei handelt es sich um ASCII-Dateien im Intel-Hex-Format mit der Datei-Endung '.hex'.
| Für die Download-Funktion benötigen Sie den User Level (Zugriffsberechtigung) 'Service' oder höher! Ein Download darf nur auf Anweisung (Voith Kundendienst) durchgeführt werden.
| Downloadfähige Daten - Arten von HEX-Files
> - Getriebe-Steuerung-Funktions-Software Die Getriebesoftware ist der funktionale Kern der Getriebe-Steuerung. Für die korrekte Funktion der Software wird immer ein passender Datensatz benötigt, der die Software konfiguriert. Die Softwarebezeichnung besteht aus einer hardwarekennung, einer Softwarekennung und der DAtei-Endung ".hex". Beispiel: Software für ein Getriebe-Steuergerät "E300.1", ein DIWA-Getriebe "D" und der Softwareversion "5.2.0.0" hat den Namen: E300.1-D5.2.0.0.hex Datensatz Der Datensatz konfiguriert die Funktionssoftware in der Getriebe-Steuerung. Die Datensatzbeschreibung besteht aus der Kennung der zugehörigen Software, einer Datensatzkennung und der Datei-Endung ".hex". Beispiel: Ein Datensatz für die Beispiel-Software mit Datensatzkennung 08154711 hat den Namen: E300.1-D5.2.0.0-08154711.hex Servicedaten Bei Verwendung der Diagnosefunktion "Servicedaten Write to ECU" wird automatisch die Datei "ServiceInfo.hex" erzeugt. Zusätzlich erzeugt die Funktion "Save Template" die Datei "ServiceTemplate.hex". Für weitere Informationen lesen Sie: Servicedaten Loader Der Loader ist Software im Getriebe-Steuergerät, die sich exklusiv um das Laden von Funktionssoftware und Datensätzen kümmert. Die Loader-Bezeichnung beginnt mit einem F (für Flash), gefolgt von der Versionsnummer. Getriebe-Steuergeräte werden immer mit einem geladenen Loader ausgeliefert. Es gibt auch Loader-Updates, die zusätzlich zur Version mit "-u" gekennzeichnet sind und nachträglich in das Getriebe-Steuergerät geladen werden können.
>   Beispiel für Loader | Beispiel für Update-Loader |
>   F04.04.07.hex | F04.04.07-u.hex |
>   Gültige Update-Loader:
>   Getriebe-Steuergerät | Loader |
>   E300 | F04.04.07-u |
>   E300.1 | F05.08.00-u |
Aus den Namen für Datensatz und Software lässt sich immer erkennen, ob beide zusammen gehören und für welche Hardware die Software bestimmt ist.
| Die Definition des Begriffs Download in der Fahrzeugdiagnose widerspricht dem allgemeinen Gebrauch. Dies erklärt sich dadurch, dass das Getriebe-Steuergerät als Server betrachtet wird. Dieser lädt sich neue Software/Datensatz vom Client ALADIN.
| So führen Sie einen Download durch:
Klicken Sie im Hauptfenster auf: Download. Es öffnet sich automatisch das Dialog-Fenster 'Select File'. Gleichzeitig überprüft ALADIN auf bestehende Kommunikation mit einem angeschlossenen Getriebe-Steuergerät. Sollte keine Kommunikation möglich sein, wird das Download Fenster rot hinterlegt. In diesem Fall beenden Sie das Download Fenster und lesen für weitere Hilfe: Kommunikationsprobleme. Bei bestehender Kommunikation wählen Sie das HEX-File, das Sie ins Getriebe-Steuergerät laden möchten. Zusätzlich können Sie über die Schaltfläche "Select File" ein zweites HEX-File auswählen. Wenn Sie mehrmals Dateien auswählen, so werden nur die beiden zuletzt ausgewählten geladen. Geladen wird / werden die Datei(en), die neben den beiden Fortschrittsanzeigen angezeigt werden. Wenn sich die Dateien, die Sie laden möchten, bereits im Getriebe-Steuergerät befinden, werden Sie gefragt, ob Sie die Dateien überschreiben (neu laden) möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche DOWNLOAD, um den Ladevorgang zu starten. Wenn der Ladevorgang erfolgreich abgeschlossen ist, wird das Download Fenster grün hinterlegt. Neue Funktionssoftware ist nach dem Laden sofort einsatzbereit. Ein "Reboot", wie z.B. Zündung AUS / EIN, ist nicht nötig.
| Wichtige Hinweise zu Downloads:
Loader dürfen nur alleine geladen werden. Das gleichzeitige Laden von Loader und Funktionssoftware ist nicht möglich. Ein Loader-Update darf ausschließlich mit Update-Loadern vorgenommen werden. Die Update-Loader erkennen Sie an dem "-u" Zusatz im Namen. Funktionssoftware und Datensatz sollten, wenn möglich, immer zusammen geladen werden, da hierdurch verschiedene Sicherheitsüberprüfungen ermöglicht werden. Alle Daten, die Sie ins Getriebe-Steuergerät laden, werden mehrfach auf Gültigkeit überprüft. Sollten Sie Funktions-Software und Datensatz laden, die nicht zueinander passen, sperrt das Getriebe automatisch die Ansteuerung der Magnetventile.
| Wichtige Download Einstellungen:
Download Hardware-Check Der Download Hardware-Check überprüft die Kompatibilität zwischen den zu ladenden HEX-Files und dem verwendeten Getriebe-Steuergerät. Sollten Sie z.B. versuchen, Funktions-Software für ein E300 Getriebe-Steuergerät in ein E300.1 Getriebe-Steuergerät zu laden, wird der Ladevorgang bei aktiviertem Download Hardware-Check nicht durchgeführt. Wenn Sie den Download Hardware-Check aktivieren möchten, wählen Sie im Hauptfenster: Setup > Allgemein > Download Hardware-Check Download Software-Check Wenn Sie zwei HEX-Files gleichzeitig in ein angeschlossenes Getriebe-Steuergerät laden wollen, überprüft der Download Software-Check die Kompatibilität zwischen den beiden Hex-Files. Sollten Sie z.B. versuchen, Funktions-Software für ein E300 Getriebe-Steuergerät zusammen mit einem Datensatz für ein E300.1 Getriebe-Steuergerät zu laden, wird der Ladevorgang bei aktiviertem Download Software-Check nicht durchgeführt. Wenn Sie den Download Software-Check aktivieren möchten, wählen Sie im Hauptfenster: Setup > Allgemein > Download Software-Check Download Project-Check Diese Funktion ist in der aktuellen ALADIN - Version noch nicht implementiert.
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: ECU-Files Erfahren Sie mehr über: Funktionssoftware Erfahren Sie mehr über: Datensatz Erfahren Sie mehr über: Flash-Loader Erfahren Sie mehr über: Report Erfahren Sie mehr über: Setup Erfahren Sie mehr über: Kommunikationsprobleme Erfahren Sie mehr über: Intel Hex Format Erfahren Sie mehr über: User Level Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)