# Verwenden des ECU Reports Der ALADIN ECU Report ist das zentrale Anzeigetool für alle Diagnosefragen. Bei einer Fahrzeugdiagnose werden mit der Funktion "Upload" alle relevanten Daten aus einem Getriebesteuergerät ausgelesen und anschließend im Report angezeigt. Ein ECU Report beinhaltet folgende Daten: Service-Daten Identifikationsdaten Ereignisspeicher History-Speicher Downloads Kennzahlen Betriebsdaten Stop-Zeiten Sort-Daten Adaptions-Daten Datensatz Konfiguration Scourcer EOL LIDs
| So öffnen / erzeugen Sie einen Report:
> - > Grundsätzlich haben Sie vier Möglichkeiten einen ALADIN Report zu öffnen / erzeugen: Einen neuen Report erstellen: Führen Sie einen Upload durch. Hierbei werden die aktuellen Daten aus einem angeschlossenem Getriebesteuergerät ausgelesen und ein neuer Report automatisch erzeugt. Wenn Sie einen Upload durchführen wollen, klicken Sie im Hauptfenster auf: Upload. Für weiter Informationen lesen Sie: Upload Einen Report öffnen: Während eines Uploads wird ein ECU-File erzeugt, das alle Daten eines Getriebesteuergeräts beinhaltet und auf der Festplatte Ihres PCs gespeichert ist. Mit diesem ECU-Files können Sie einen Report öffnen. Klicken Sie im Hauptfenster auf die Schaltfläche: Report. Es öffnet sich das Fenster "Wähle ECU Datei". Wählen Sie das gewünschte ECU-File aus und bestätigen Sie mit Öffnen. Sie können mit Doppelklick auf ein ECU-File, z.B. im Windows Explorer einen Report öffnen. Der Voith Reporter wird hierbei automatisch gestartet. ECU-Files werden in der Standard-Konfiguration im Verzeichnis: "C:\Dokumente und Einstellungen\IhrUserName\EigeneDateien" gespeichert. Den Standard-Ordner können Sie im ALADIN-Setup ändern. Lesen Sie hierfür: Setup-Verzeichnisse Öffnen Sie den Voith Reporter durch Doppelklick auf das Reporter Desktop-Icon. Klicken Sie im Reporter-Menü auf die Schaltfläche: ECU-File öffnen. Es öffnet sich das Fenster "Wähle ECU Datei". Wählen Sie das gewünschte ECU-File aus und bestätigen Sie mit Öffnen. Einen Report-Vergleich erstellen: Die Report-Differenzbildung Die Betriebsdaten werden während der gesamten Getriebelaufzeit aufgezeichnet und niemals gelöscht. Oftmals ist es aber interessant, nur die Unterschiede zwischen zwei verschiedenen Zeitpunkten aufzuzeigen. Dies wird durch die Report-Differenzbildung erreicht. Ähnlich wie Sie den Tageskilometerzähler im Auto zurücksetzten, erzeugen Sie durch einen Upload ein ECU-File, das als Startpunkt der Differenzbildung dient. Zu einem späteren Zeitpunkt führen Sie einen weiteren Upload durch und erzeugen ein weiteres ECU-File. Der Voith Reporter bietet Ihnen die Möglichkeit, diese beiden Dateien miteinander zu vergleichen und die Unterschiede im Report anzuzeigen. Für weitere Informationen lesen Sie: Differenz-Report
>   > | Der Differenz-Report enthält ausschließlich die Betriebsdaten.
| Aufbau des ECU-Reports:
> Der ECU-Report wird als HTML-Seite im Voith-Browser angezeigt und ist in drei Frames aufgeteilt. Im linken Frame befindet sich die Navigation, in der Sie, mit Klick auf das entsprechende Symbol, die gewünschten Inhalte auswählen können. Im rechten Frame (Content) werden Ihnen die zugehörigen Daten angezeigt. Im oberen Bereich befindet sich der allgemeine Kontent-Bereich.
> | Menübar
> | Allgemeiner Content Bereich
> | Content Bereich
> | Navigation
> | Menübar / Menüleiste:
> Über die Menüleiste lassen sich folgende Funktionen im ECU-Report steuern:
> | Über diese Schaltfläche gelangen Sie zurück auf die Startseite des ECU-Reports.
> | Diese Schaltfläche öffnet den Feature-Request.
> | Die Hilfe öffnen Sie über diesen Button.
> | Das Programm beenden Sie hierüber.
> | Allgemeine Content Bereich
> Der Allgemeine Content Bereich gibt Ihnen zusätzliche Informationen über das angezeigte ECU-File.
> | Anzeigefeld | Bedeutung |  |  |
> Date / Time: | Zeitpunkt, wann diese Daten aus dem Getriebe-Steuergerät ausgelesen wurden. |  |  |
> User: | Person, die diese Daten aus dem Getriebe-Steuergerät ausgelesen hat. |  |  |
> Version: | Für den Upload verwendete ALADIN Version. |  |  |
> Software: | Aktuell im Getriebe-Steuergerät befindliche Funktionssoftware-Version. |  |  |
> Dataset: | Aktuell im Getriebe-Steuergerät befindliche Datensatz-Version. |  |  |
> | Jede Content-Seite besitzt einen Informationsbutton. Mit Klick auf diesen Button, wird Ihnen die Hilfe zu diesen Daten angezeigt.
> | Content Bereich
> Der Content Bereich zeigt die aufbereiteten Daten des ECU-Files an. Die angezeigten Daten sind abhängig von dem zuvor, über die Navigation ausgewählten Themenbereich.
> | Jede Content-Seite besitzt einen Informationsbutton. Mit Klick auf diesen Button, wird Ihnen die Hilfe zu diesen Daten angezeigt.
> | Navigation
Über die Navigation können Sie die Daten des ECU-Files auswählen, die Sie näher betrachten möchten.
| Report Inhalte:
Service-Daten Identifikationsdaten Ereignisspeicher History-Speicher Downloads Kennzahlen Betriebsdaten Stop-Zeiten Sort-Daten Adaptions-Daten Datensatz Konfiguration Scourcer EOL LIDs
| Report Inhalte anpassen:
Über das ALADIN Setup können Sie konfigurieren, welche Inhalte im ECU-Report in welcher Form angezeigt werden. Für weitere Informationen lesen Sie: Setup Report
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Upload Erfahren Sie mehr über: Setup Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > [Hyperlinkleisten stehen auf dieser Website nicht zur Verfügung] © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)