# Ereignis-Prioritäten
| Experten Information
| Ereignis-Prioritäten im Überblick und Vergleich zu OEM Prioritäten
> | Voith Priorität | MAN Wertigkeit | EvoBus Priorität | Symbol | Lampenstatus am Fahrerarbeitsplatz | Beschreibung / Systemreaktion |
> Fehler | 1 | 2 | 3 |  | Red Lamp | Schwerer Fehler, der die Fahrtüchtigkeit und/oder Sicherheit gefährdet. Fahrzeug sofort stillsetzen! Getriebe geht in Neutralstellung!
> 2 | 2/5 | 2 |  | Amber Lamp | Fehler den den direkten Werkstattbesuch erfordert. Eine Weiterfahrt bis zur Werkstatt mit evtl. eingeschränkten Funktionen ist möglich.
> Störungen | 3 | 5 | 1 |  |  | Leichter Fehler, der zu einer Handlungsempfehlung vor Fahrantritt führt. Das Fahrverhalten ist nicht oder nur geringfügig eingeschränkt.
> 4 | 4 | 1 |  |  | Leichter Fehler, der zu einer Handlungsanweisung beim nächsten Werkstattbesuch führt. Das Fahrverhalten ist nicht eingeschränkt.
> Hinweise | 5 | 6 | 0 |  |  | Hinweis darauf, dass das Getriebe / der Retarder außerhalb des erlaubten Bereiches betrieben wird. (z.B. Übertemperatur). Dies stellt kein Fehlverhalten des Getriebes dar !
> 6 | 7 | 0 |  | Temperaturanzeige | Hinweis darauf, dass das Getriebe außerhalb des optimalen Bereichs betrieben wird. (z.B. erhöhte Temperatur). Dies stellt kein Fehlverhalten des Getriebes dar !
> 7 | 2/5 | 2 |  | Serviceanzeige | Meldung des Frühwarnsystems. Hinweis auf Verschleiß / Wartungsarbeiten.
> 8 | x | 0 |  |  | Entwickler- / Versuchsinformation.
Hoch © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)