# Verwenden des ALADIN Hauptfensters Wenn Sie ALADIN starten, wird automatisch das ALADIN Hauptfenster geöffnet. Von hier aus erreichen Sie alle verfügbaren Diagnosefunktionen.
| Die Navigation im Hauptfenster:
> | So beenden Sie das Programm:
> > | Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche .
> | So erreichen Sie die Programm-Hilfe:
> > | Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche.
> | Fenstergrößen Netbook-Modus:
> > | Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche. ALADIN wird automatisch an die verfügbare Fenstergröße angepasst.
> | So rufen Sie die Suche auf:
> > | Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche. Es öffnet sich ein separates Suchfenster.
> | So gelangen Sie in die Einstellungen:
> > | Klicken Sie in der Symbolleiste auf die Schaltfläche. Es öffnet sich ein separates Fenster, in dem Sie die Einstellungen für ALADIN vornehmen können.
> | So lesen Sie Daten aus einem Voith Getriebe-Steuergerät:
> Klicken Sie auf die Schaltfläche Upload. Es wird das Upload-Fenster geöffnet, wobei automatisch alle Diagnosedaten aus einem angeschlossenen Getriebe-Steuergerät gelesen und in einem ECU-Report angezeigt werden. Für weitere Informationen lesen Sie: Upload und Report.
> | So laden Sie Software / Datensatz in ein Voith Getriebe-Steuergerät:
> Klicken Sie auf die Schaltfläche Download. Es wird das Download-Fenster geöffnet, welches Sie automatisch auffordert, Datensatz, bzw. Funktionssoftware für ein angeschlossenes Getriebe-Steuergerät auszuwählen. Für weitere Informationen lesen Sie: Download.
> | So löschen Sie den Ereignisspeicher in einem Voith Getriebe-Steuergerät
> Klicken Sie auf die Schaltfläche Service und anschließend auf FSP löschen. Es öffnet sich das Fenster zum lesen und löschen des Ereignisspeichers. Für weitere Informationen lesen Sie: Lesen und Löschen des Ereignisspeichers
> | So stellen Sie eine Schaltprogramm-Konfiguration ein:
> Klicken Sie auf die Schaltfläche EOL / Adjust und anschließend auf SP-Konfiguration. Es öffnet sich das Fenster für die Schaltprogramm-Konfiguration. Die aktuelle Schaltprogramm-Konfiguration wird hierbei automatisch aus einem angeschlossenen Steuergerät gelesen. Für weitere Informationen lesen Sie: Schaltprogramm-Konfiguration
> | So konfigurieren Sie ein Tim:
> Klicken Sie auf die Schaltfläche EOL / Adjust und anschließend auf TIM-Konfiguration. Es öffnet sich das Fenster für die TIM-Konfiguration. Die aktuelle TIM-Konfiguration wird hierbei automatisch aus einem angeschlossenen Steuergerät gelesen. Für weitere Informationen lesen Sie: TIM-Konfiguration
> | So tragen Sie Servicedaten ein (z.B. bei PDI)
> Klicken Sie auf die Schaltfläche Service und anschließend auf Servicedaten. Es öffnet sich das Fenster für die Servicedaten. Bereits eingetragene Servicedaten werden automatisch aus einem angeschlossenen Getriebe-Steuergerät gelesen. Für weitere Informationen lesen Sie: Servicedaten
> | So führen Sie einen Aktortest durch:
> Klicken Sie auf die Schaltfläche Service und anschließend auf Aktortest. Es öffnet sich das Fenster für den Aktortest. Für weitere Informationen lesen Sie: Aktortest
> | So löschen Sie Daten im Getriebe-Steuergerät:
> Klicken Sie auf die Schaltfläche Service und anschließend auf Resetfunktionen. Es öffnet sich das Fenster für die Rücksetz- und Löschfunktionen. Für weitere Informationen lesen Sie Resetfunktionen.
> | So überprüfen Sie die Sensoren und Bedienelemente im Fahrzeug:
> Klicken Sie auf die Schaltfläche Service und anschließend auf Monitors. Es öffnet sich das Fenster Monitors. Für weitere Informationen lesen Sie Monitors
> | So nehmen Sie Messwerte während des Fahrzeugbetriebs auf:
> Klicken Sie auf die Schaltfläche Service und anschließend auf Recorder. Es öffnet sich der Recorder.
> | So führen Sie eine Wandlerentleerung bei einem Ölwechsel durch:
> Klicken Sie auf die Schaltfläche Service und anschließend auf Ölwechsel. Es öffnet sich automatisch das Fenster für die Wandlerentleerung. Für weitere Informationen lesen Sie: Flush It
> | So erzeugen Sie einen Report aus einem lokalen ECU-File:
> Klicken Sie auf die Schaltfläche Report. Es öffnet sich automatisch ein Fenster für die Auswahl eines ECU-Files. Für weitere Informationen lesen Sie: Reports
> | So suchen Sie nach einem Thema in ALADIN:
> Klicken Sie auf das Symbol . Es öffnet sich automatisch die ALADIN Stichwortsuche. Für weitere Informationen lesen Sie: Stichwortsuche. Alternativ erreichen Sie die Stichwortsuche auch über die Navigationsleiste hier in der ALADIN Programmhilfe.
> | So ändern Sie die Benutzersprache:
> > | Klicken Sie auf das Symbol und anschließend auf die entsprechende Landesflagge. Für weitere Informationen lesen Sie: Spracheinstellungen
> | So konfigurieren Sie ALADIN für Ihre Bedürfnisse:
> > | Klicken Sie auf das Symbol. Es öffnet sich das ALADIN Setup. Für weitere Informationen lesen Sie: Setup
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Erste Schritte Erfahren Sie mehr über: FAQ Erfahren Sie mehr über: ALADIN Installation Erfahren Sie mehr über: Programmübersicht Erfahren Sie mehr über: K-Line-Interface / Pegelwandler Erfahren Sie mehr über: Adapterstecker Erfahren Sie mehr über: Standard Steckerbelegungen Erfahren Sie mehr über: Die ALADIN Fenster Erfahren Sie mehr über: Verfügbare Diagnosefunktionen Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)