# Anzeige der Identifikationsdaten im Report
| Die Identifikationsdaten beschreiben, aus welchen Elementen das DIWA.5 Gesamt-Getriebe-System besteht. Hierzu gehören u. a. das Getriebe, die Steuerungshardware und die Software. Hierdurch ist es möglich, bei Veränderungen (z.B. ein neuer Datensatz für neue Fahrzeuganforderungen oder im Servicefall) die passende Komponente auszuwählen. Jedes Element des Getriebe-Systems hat eigene Identifikationsdaten, die während der Produktion vergeben wurden und nachträglich nicht verändert werden können.
| Die Identifikationsdaten sind unterteitl in: Steuerung und Komponente:
| Steuerung:
> Steuerung | Version | Materialnummer | Datum | Info |
> Hardware | E300.1 | 150.00001321 | 2006-06-19 | 36MHz V1 |
> Software | E300.1-D5.2.0.0 | 150.00261410 | 2006-09-29 |  |
> Datensatz | E300.1-D5.2.0.0-08154701 | 150.00263201 | 2006-08-25 |  |
> Gesamtsteuerung | ECU-E300.1-D5.2.0.0-08154701 | 150.08154701 | 2006-12-01 |  |
> Loader | F05.05.03-u |  |  |  |
Die Getriebe-Steuerung besteht aus Hardware, der Funktionssoftware, einem Datensatz und einem Loader. Hardware, Software und Datensatz ergeben zusammen die Gesamtsteuerung.
| Hardware
| Die Hardware kann entweder eine E300 oder eine E300.1 Steuerung sein. Die Hardware-Identifikationsdaten bestehen aus der Hardware-Version, der zugehörige Materialnummer und dem Produktionsdatum. Als Zusatzinformation ist der System-Block (Prozessorgeschwindigkeit) angegeben. Diese Daten wurden während der Produktion eingetragen und können nicht geändert werden.
| Software
| Die Software-Identifikationsdaten bestehen aus der Software-Version, der zugehörigen Materialnummer und dem Produktionsdatum. Der Software-Versions-Name besteht immer aus der Kennung für die unterstützte Hardware (E300- oder E300.1-), einem D für DIWA / N für NOWA Getriebe und der Versionsnummer (z.B. 5.2.0.0). Die beiden letzten Ziffern müssen immer "0.0" sein. Wenn Sie eine neue Software ins Getriebesteuergerät laden, werden automatische die Software-Identifikationsdaten geändert.
| Datensatz
| Die Datensatz-Identifikationsdaten bestehen aus der Datensatz-Version, der zugehörigen Materialnummer und dem Produktionsdatum. Der Datensatz-Versions-Name besteht immer aus der Kennung für die Software-Version, mit der dieser Datensatz verwendet werden darf (E300.1-D5.2.0.0- siehe Software) und einer 8-stelligen Nummer für den Datensatz. Die Datensatz-Nummer besteht aus einer 6-stelligen Kennung (z.B. 081547) und einem zweistelligen Änderungsindex (z.B. 01). Sollte bspw. eine Veränderung am Datensatz notwendig sein, so wird der Index erhöht. Wenn Sie einen neuen Datensatz ins Getriebesteuergerät laden, werden automatisch die Datensatz-Identifikationsdaten geändert.
| Gesamtsteuerung
| Die Identifikationsdaten der Gesamtsteuerung bestehen aus der Version, der zugehörigen Materialnummer und dem Produktionsdatum. Der Gesamtsteuerung-Versions-Name besteht immer aus "ECU" für Gesamtsteuerung, der verwendeten Hardware (E300.1-), der Software-Version (D5.2.0.0-) und der Datensatz-Nummer (08154701). Die Materialnummer ergibt sich aus der Kennung "150." und der Datensatz-Nummer. Das Datum der Gesamtsteuerung gibt an, wann Software und Datensatz in das Getriebesteuergerät geladen wurden und dadurch zu einer Gesamtsteuerung wurden. Wenn Sie neue Software oder einen neuen Datensatz ins Getriebesteuergerät laden, erstellen Sie automatisch eine neue Gesamtsteuerung mit neuem Datum.
| Loader
| Der Loader ist Software im Getriebesteuergerät, der die Aufgabe hat, Funktionssoftware und Datensätzen ins Getriebesteuergerät zu laden. Das Vorhandensein eines Loaders ist die Grundvoraussetzung, um ein Getriebesteuergerät in Betrieb nehmen zu können. Die Loader-Bezeichnung beginnt mit einem F (für Flash), gefolgt von der Versionsnummer. Aktuell sind zwei verschiedene Loader verfügbar. Version F04.04.07-u für Getriebesteuergeräte der Serie E300 und Version F05.05.03-u für die Serie E300.1.
Die Bezeichnungen für Hardware, Software, Datensatz und Gesamtsteuerung sind sogenannte sprechende Nummern. Aus jedem Bezeichner lässt sich ablesen, welche Bedingungen für eine korrekte Funktion erfüllt sein müssen. Die Funktions-Software wird immer für eine bestimmte Hardware erstellt, die im Namen durch die Bezeichnung E300 oder E300.1 angegeben ist. Datensätze werden immer für eine bestimmt Software erstellt, die wiederum eine bestimmt Hardware benötigt. Daher beinhaltet die Datensatz-Version immer den Namen der Software-Version incl. Hardware-Kennung (z.B. E300.1-D5.2.0.0). Die Gesamtsteuerung benötigt immer Hardware, Software und Datensatz und kann nur erstellt werden, wenn alle drei Komponenten zusammenpassen. Daher beinhaltet der Name der Gesamtsteuerung immer die vollständige Hardware-Software-Datensatz-Kennung. Sollte versucht werden, eine Gesamtsteuerung in Betrieb zu nehmen, bei der die Komponenten nicht zusammen passen, so kann dies bereits an den Identifikationsdaten erkannt werden. Das Getriebesystem reagiert auf diesen Versuch mit dem Zustand "Zwangsneutral".
| Komponente:
> Komponente | Version | Materialnummer | Datum | Seriennummer |
> Gesamtsteuerung | ECU-E300.1-D5.2.0.0-08154701 | 150.0154701 | 2006-12-01 | 10355 |
> Getriebe | D854.5 C3KT2R2-W50 8.5 | D854.5 C3KT2R2-W50 8.5 | 2006-09-29 | 500350 |
> Tastenschalter | ECU-E330.01-G01.03-6814613 | ECU-E330.01-G01.03-6814613 | 2006-05-12 | 1750 |
| Gesamtsteuerung
| Die Identifikationsdaten der Gesamtsteuerung bestehen aus der Version, der zugehörigen Materialnummer, und dem Produktionsdatum. Der Gesamtsteuerung-Versions-Name besteht immer aus "ECU" für Gesamtsteuerung, der verwendeten Hardware (E300.1-), der Software-Version (D5.2.0.0-) und der Datensatz-Nummer (08154701). Die Materialnummer ergibt sich aus der Kennung "150." und der Datensatz-Nummer. Das Datum der Gesamtsteuerung gibt an, wann Software und Datensatz in das Getriebesteuergerät geladen wurden und dadurch zu einer Gesamtsteuerung wurden. Wenn Sie neue Software oder einen neuen Datensatz ins Getriebesteuergerät laden, erstellen Sie automatisch eine neue Gesamtsteuerung mit neuem Datum.
| Getriebe
| Die Identifikationsdaten des Getriebes bestehen aus der Getriebe-Version, der Materialnummer, dem Getriebe-Produktionsdatum und der Getriebe-Seriennummer. Dabei sind Versions-Nummer und Materialnummer immer Identisch. Für weiter Informationen über die Getriebe-Version lesen Sie: DIWA .5 Baugruppen und Typenschild. Die Identifikationsdaten des Getriebes werden vom Getriebesteuergerät während des Einschaltens aus dem TIM (Transmission Identifikation Module) gelesen.
| Tastenschalter
| Die Identifikationsdaten des Tastenschalters bestehen aus der Tastenschalter-Version, der Materialnummer, dem Produktionsdatum und der Seriennummer. Die Tastenschalter-Versions-Nummer besteht immer aus "ECU" für Elektronisches Steuergerät, der Hardware-Kennung, z.B. E330.01, der Tastenschalter-Softwareversion, z.B. G01.03 und einer fortlaufenden Nummer. Die Kommunikation zwischen Tastenschalter und Getriebesteuergerät erfolgt über den CAN-Bus. Sollte es zu einem Kommunikationsproblem kommen (Eintrag im Ereignisspeicher), können die Identifikationsdaten des Tastenschalters nicht angezeigt werden.
| Identifikationsdaten Rohdaten mit scaling table:
| Während die obigen Angaben alle Voith-Identifikationsdaten in formatierter Form wiedergeben, beinhaltet die Rohdaten-Tabelle alle Identifikationsdaten, incl. OEM spezifischen Angaben. Die Ausgabe der Identifikationsrohdaten-Tabelle kann im ALADIN Setup EIN bzw. Aus geschaltet werden. Für weitere Informationen lesen Sie: Setup Report. Die Scaling table ist eine im KWP2000 vorgegeben Formatierung. Diese besteht aus einem Offset, dem LId (Local Identifier / welcher Datenbereich), der Angabe des Formats (z.B. ASCI oder BCD) und der Länge des Inhalts (Identifikationsdaten) Für das schnelle Auffinden eines Wertes in der Rohdatentabelle ist der LId hilfreich. So ist z.B. genormt, dass die VIN (Vehicle Identification Number) immer den LId 90 hat. Alle nicht verwendeten LIDs haben die Bezeichnung "Identifier".
> Scaling Table |
> z.B. 04 | z.B. 86 | z.B. 6F | 6F | 62 |
> Offset | LID | Format | Datenlänge |
| Von Voith verwendete LIDs:
| Die Identifikationsdaten sind nach KWP bis LId '9F' definiert. Alle höheren LIds sind von Voith zusätzlich definiert.
> LID | Bezeichner | Inhalt / Beispiel | Hinweis |
> 8A | ECU System Supplier Name | VOITH | Hersteller der Getriebesteuerung (E300 / E300.1) |
> 8B | ECU manufacturing date | 2006-12.01 | Gesamtsteuerung Produktionsdatum |
> 8C | ECU Serial Number | 10355 | Getriebesteuerung Seriennummer |
> 8D | ECU Identification | ECU-E300.1-D5.2.00-081547110 | Gesamtsteuerung-Versions-Nummer |
> 8E | Device Type / Diagnostic Object | DIWA .5 | Gerätetyp / Diagnoseobjekt |
> 8F | ECU Programing date | 2006-12-01 | Gesamtsteuerung Produktionsdatum |
> 8F | Software µC1 manufacturing date | 2006-09-29 | Software Produktionsdatum |
> 8F | Software µC2 programming date | 2006-09-29 | Getriebe Produktionsdatum (TIM programmiert). Für weitere Informationen lesen Sie: TIM |
> 8F | Dataset manufacturing date | 2006-08-25 | Datensatz Produktionsdatum |
> 8F | Hardware manufacturing date | 2006-06-19 | Getriebesteuerung Produktionsdatum |
> 92 | Hardware identification | 150.00001321 | Getriebesteuergerät Materialnummer |
> 93 | Hardware Version | E300.1 | Getriebesteuergerät Version |
> 94 | Software µC1 identification | 150.00261410 | Software Materialnummer |
> 95 | Software µC1 version | E300.1-D5.2.0.0 | Software-Version |
> | Zusätzlich von Voith definierte LId's: |  |  |
> B1 | Loader Version | F05.05.03-U | Loader im Getriebesteuergerät |
> B2 | Dataset information | Serie | Informationen zum Datensatz |
> B3 | Hardware information | 36MHz V1 | Informationen zum Getriebesteuergerät |
> B4 | Dataset identification | 150.00263201 | Datensatz Materialnummer |
> B5 | Dataset version | E300.1-D5.2.0.0-081547110 | Datensatz Version |
> B6 | Gear range selector identification | ECU-E330.01-G01.03-6814613 | Tastenschalter Materialnummer |
> B7 | Gear range selector serial number | 1750 | Tastenschalter Serienummer |
> B8 | Gear range selector manufacturing date | 2006-05-12 | Tastenschalter Produktionsdatum |
> B9 | Gear range selector Version | ECU-E330.01-G01.03-6814613 | Tastenschalter Version |
> BA | Object identification | D854.5 C3KT2R2-W50 8.5 | Getriebe Materialnummer /Version |
> BB | Object serial number | 500350 | Getriebe Serienummer |
> BC | Object manufacturing date | 2006-09-29 | Getriebe Produktionsdatum |
> BD | Object distance [km] |  |  |
> BE | Object Information |  | Informationen zum Getriebe |
> BF | Datensatzparameter OEM_ID_ |  |  |
| Von OEMs verwendete LIDs:
| Das KWP schreibt für alle OEMs bestimmte Inhalte in definierten LIDs vor.
> LID | Bezeichner | Inhalt / Beispiel | Hinweis |
> 90 | VIN (Vehicle Identification Number) |  | Ersetzt die frühere Fahrgestellnummer. Für weitere Informationen lesen Sie VIN |
> 91 | VehicleManufacturerECUHardwareNumber |  |  |
> 96 | ExhaustRegulationOrTypeApprovalNumber |  |  |
> 97 | SystemNameOrEngineType | DIWA.5_E300.1_VOITH | Getriebe oder Motor |
> 98 | RepairShopCodeOrTesterSerialNumber |  |  |
| Identifikationsdaten können nicht gelöscht werden.
| So passen Sie Report Inhalte an:
Über das ALADIN Setup können Sie konfigurieren, welche Inhalte im ECU-Report, in welcher Form angezeigt werden. Klicken Sie hierfür im Hauptfenster auf: Setup > Report. Für weitere Informationen lesen Sie: Setup Report
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Upload Erfahren Sie mehr über: User Level Erfahren Sie mehr über: TIM Erfahren Sie mehr über: DIWA .5 Baugruppen und Typenschild Erfahren Sie mehr über: Tastenschalter Erfahren Sie mehr über: Setup Erfahren Sie mehr über: VIN Erfahren Sie mehr über: KWP2000 Erfahren Sie mehr über: Datensatz Erfahren Sie mehr über: Voith Kundendienstverzeichnis Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)