# Verwenden des Fensters Ereignisspeicher lesen und löschen Im Fenster "Ereignisspeicher lesen und löschen" können Sie den Ereignisspeicher löschen oder einen reinen Auszug des Ereignisspeichers erstellen. Löschen Sie den Ereignisspeicher, wird dieser immer zuerst gelesen und ein ECU-Report erzeugt.
| Der erstellte ECU-Report enthält nur das Kapitel Ereignisspeicher. Alle weiteren ECU-Report Kapitel, wie z.B.: Betriebsdaten, Identifikationsdaten, usw. werden nicht erzeugt. Beim Lesen des Ereignisspeichers wird automatisch ein ECU-File auf der lokalen Festplatte Ihres PCs erzeugt. Sollten Sie bereits einen Upload durchgeführt haben, so wird das bereits auf Ihrer Festplatte befindliche ECU-File aktualisiert. Sollten Sie noch keinen Upload durchgeführt haben, so wird ein neues ECU-File erzeugt, das aber nur die Einträge des Ereignisspeichers enthält. Für einen vollständigen Report / ECU-File verwenden Sie bitte die Funktion Upload.
| So Löschen Sie den Ereignisspeicher:
> | Klicken Sie auf das Symbol zu "Ereignisspeicher lesen und löschen". Der Ereignisspeicher wird gelesen und ein Report mit dem Kapitel Ereignisspeicher erstellt. Der Ereignisspeicher wird automatisch im Anschluss an das "Lesen" gelöscht.
| So lesen Sie den Ereignisspeicher:
> | Klicken Sie auf das Symbol zu "Nur lesen". Der Ereignisspeicher wird gelesen und ein Report mit dem Kapitel Ereignisspeicher erstellt.
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Upload Erfahren Sie mehr über: Setup Erfahren Sie mehr über: ECU-Files Erfahren Sie mehr über: Prioritäten Erfahren Sie mehr über: Fehlerorte und Fehlerarten Erfahren Sie mehr über: Funktionsweise und Löschen des Ereignisspeichers Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)