> # Fehlercodes / Ereigniscodes Der Fehlercode ist eine hexadezimale Zahl, die in codierter Form die Informationen zu Fehlerort und Fehlerart enthält. Mit Hilfe dieses Codes wird z.B. dem Fahrzeugführungsrechner mitgeteilt, ob und welches Ereignis eingetreten ist. Zugleich verwendet ALADIN diesen Code z.B. für die Anzeige von Reparaturanleitungen. Fehlercode: 0x00000000 Fehlercode: 000000h (alternative Schreibweise) Ein kompletter Fehlercode setzt sich zusammen aus den Bezeichnungskomponenten System, Fehlerort, Fehlerorttyp und Fehlerart. Die Komponenten System, Fehlerort und Fehlerorttyp bilden zusammen die Fehlerquelle. Üblicherweise wird der Fehlercode als Hexadezimalezahl (long-Wert) dargestellt.
> System | 0 = Voith DIWA.5 Automatgetriebe 2 = VIAB 3 = DIWAHybrid |
> Fehlerort | Der Fehlerort / Ereignisort, der ein Ereignis meldet. z.B. Drehzahlerfassung Getriebeausgang |
> Fehlerorttyp | Der Fehlerorttyp gibt an, dass hier die vermutliche Ursache des Ereignisses zu finden ist. z.B. Drehzahlsensor Getriebeausgang. |
> Fehlerart | Die Fehlerart, z.B. Kurzschluss nach Masse an Verbindungskabel Sensor-Getriebe-Steuergerät |
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: FAQ Erfahren Sie mehr über: Upload Erfahren Sie mehr über: Report Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)