# Verwenden des Fensters Diagnosebefehl - Testbox
| Experten Information
Das Fenster Diagnosebefehl - Testbox bietet die Möglichkeit, Diagnosebefehle direkt an ein angeschlossenes Getriebe-Steuergerät zu senden. Der Kommunikationsaufbau, inkl. Security Access, wird so durchgeführt, wie im ALADIN Setup eingestellt, d.h. möchte man Dienste testen, die nur in einem bestimmten DiagnosticMode zur Verfügung stehen, so muss dieser Mode unter den Timing-Parametern im ALADIN-Setup eingestellt sein.
| Die Diagnosebefehl - Testbox steht ab dem User Level (Zugriffsberechtigung) "Expert" zur Verfügung.
| So öffnen Sie die Diagnosebefehl - Testbox:
Klicken Sie im Hauptfenster auf die Schaltfläche EOL / Adjust und anschließend auf Befehls-Testbox.
| So verwenden Sie die Diagnosebefehl - Testbox:
> Der Diagnosebefehl wird in die Zeile Request, so wie in der KWP-Norm ISO 14230 angegeben, beginnend mit dem Service Identifier (SID), hexadezimal eingetragen. Möchte man bspw. den Ereignisspeicher lesen, so lautet der Eintrag: 18 02 FF FF, möchte man den LocalIdentifier 04 lesen, so lautet der Request-Befehl 21 04. Die Ausführung eines Befehls kann einmalig oder zyklisch erfolgen. Die Antwort vom Getriebe-Steuergerät wird im Response-Feld angezeigt. Die Kommunikation kann auch im "Message Window" verfolgt werden. Es können mehrere Diagnosebefehle nacheinander angegeben und ausgeführt werden. Die Trennung einzelner Diagnosebefehle erfolgt über den senkrechten Trennungsstrich "|". Sollen nacheinander bspw. die LocalIdentifier 04, 0B und 02 gelesen werden, so ist im Request-Feld die Befehlsfolge: 21 04 | 21 0B | 21 02 anzugeben. Wird hierbei die Option zyklisch senden gewählt, so wird nur der jeweils letzte Befehl zyklisch wiederholt. Hierdurch lässt sich eine Befehlsfolge mit anschließendem zyklischen Lesen des Ergebnisses einrichten.
> | Startet die Kommunikationen mit einem Voith Getriebe-Steuergerät und sendet die in der Request-Zeile angegebenen Diagnosebefehle entweder einmal oder zyklisch.
> | Beendet eine zyklisch an das Getriebe-Steuergerät gesendete Anfrage.
| Weiterführende Experten Themen:
Erfahren Sie mehr über: Requests Erfahren Sie mehr über: Service Identifiers Erfahren Sie mehr über: Negative Response Codes (NRCs) Erfahren Sie mehr über: KWP Adressen, DiagnosticMode und BaudrateIdentifier
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: ALADIN Setup Erfahren Sie mehr über: Message Window Erfahren Sie mehr über: KWP Protokoll Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)