# Verwenden des Fensters Monitors - Sensoren In der Registerkarte Sensoren, werden die aktuellen Werte der Drehzahl- und Temperatursensoren inklusive Status in Echtzeit angezeigt.
| So öffnen Sie Monitors - Sensors:
Wählen Sie im Haupt-Fenster: Service > Monitor 1 > Sensoren. Bei bestehender Kommunikation mit einem angeschlossenen Getriebe-Steuergerät wird der aktuelle Sensor-Status in Echtzeit angezeigt. Sollte keine Kommunikation mit einem Getriebe-Steuergerät möglich sein, so wird dies am unteren rechten Bildrand durch ein dargestellt: Diese Meldung wird ebenso angezeigt, wenn die Kommunikation mit einem angeschlossenen Getriebe-Steuergerät unterbrochen wird. Für Hilfe bei Kommunikationsproblemen lesen Sie: Kommunikationsprobleme Wenn Sie die Kommunikationsprobleme behoben haben, klicken Sie auf "Ja", wenn ALADIN versuchen soll, die Kommunikation mit einem Getriebe-Steuergerät wieder aufzunehmen. Eine bestehende Kommunikation wird Ihnen durch die Fortschrittsanzeige angezeigt.
| Die Anzeige der Sensordaten:
> > Feld A Name und Einbauort des Sensors. Feld B Sensortyp
> > Symbol | Sensortyp |
> > | Drehzahlsensor |
> > | Temperatursensor |
> > Feld C Sensoranzeige
> > Anzeige | Beschreibung |
> > Idle | Dieser Sensor ist in diesem Getriebetyp nicht verbaut. |
> > Error | Fehler an Sensor ist detektiert. Lesen Sie den Ereignisspeicher! Für weitere Informationen lesen Sie: Report |
> > Wert | Drehzahlsensor: aktuelle Drehzahl in Hz. Temperatursensor: aktuelle Temperatur in °C |
> > Feld D Sensorstatus
> > Symbol | Status |
> > | Der Sensor ist betriebsbereit und liefert Messwerte. |
> > | Es ist ein Fehler an diesem Sensor aufgetreten. Für eine gezielte Fehlersuche führen Sie einen Upload durch. Für weitere Informationen lesen Sie: Upload |
> > | Dieser Sensor wird in diesem Getriebetyp nicht verwendet. |
| Die allgemeine Anzeige in Monitors:
> Die allgemeine Anzeige wird in jeder Registerkarte des Fensters Monitors angezeigt. Oben befinden sich die vier Symbole für:
> Symbol | Beschreibung |
> | Allgemeiner Fehler am Getriebe. |
> | Allgemeiner Fehler am Retarder. |
> | Getriebetemperatur zu hoch. |
> | Retardertemperatur zu hoch. |
> Darunter befindet sich die Echtzeitdarstellung der folgenden Signale:
> Signal | Beschreibung |
> n1 | Motordrehzahl / Getriebe-Eingangsdrehzahl |
> n2 | Getriebeabtriebsdrehzahl |
> n3 | Turbinendrehzahl |
> FP | Fahrpedalstellung |
> BP | Bremspedalstellung |
> Time | Anzeige der Sample time (nur für Debug-Aufgaben) |
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Kommunikationsprobleme Erfahren Sie mehr über: Steckerbelegungen Erfahren Sie mehr über: Report Erfahren Sie mehr über: Upload Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)