# Setup - Registerkarte Report In der Registerkarte Report können Sie einstellen, welche Informationen im Report angezeigt werden und wie diese Informationen formatiert werden. Für Informationen über die einzelnen Kapitel eines ALADIN Report lesen Sie: Report
| Die Standard-Einstellungen des ALADIN-Setups entsprechen den Diagnoseaufgaben der User Level 'Customer' und 'Service'!
| So öffnen Sie das Setup-Fenster:
> | Klicken Sie im ALADIN Hauptfenster auf: Setup
| So speichern Sie im Setup-Fenster:
> | Klicken Sie im Setup-Fenster auf die Schaltfläche: Exit. Es wird das Dialog-Fenster "ALADIN Setup speichern" angezeigt. Klicken Sie auf Ja, wenn Sie alle Änderungen am Setup übernehmen möchten. Klicken Sie auf Nein, wenn Sie alle Änderungen verwerfen möchten.
| ECU-Report Informationen
> | Angezeigte Report-Seiten
> Über dieses Menü können Sie die Anzeige der Report-Seiten steuern. Die Auswahl erfolgt anhand von Checkboxen, die entsprechend aktiviert bzw. deaktiviert werden können, daher ist hierbei eine Mehrfachauswahl möglich.
> | Standardmäßig sind immer alle Seiten / Kapitel im ECU-Report aktiviert.
> | Report / Kapitel / Seite |  |
> | Servicedaten | Alle im Getriebe-Steuergerät hinterlegten Servicedaten werden im Report angezeigt. Für weitere Informationen zu den Servicedaten lesen Sie: Servicedaten. |
> | Identifikationsdaten | Hierbei werden die Identifikationsdaten in kompakter Form im Report angezeigt. Für weitere Informationen zu den Identifikationsdaten lesen Sie: Identifikationsdaten. |
> |  | Rohdatentabelle | Mit dieser Auswahl werden die Rohdaten der Identifikationsdaten in einer Tabelle angezeigt. Für weitere Informationen zu den Identifikationsdaten lesen Sie: Identifikationsdaten. Achtung: Für die Anzeige der Rohdaten ist die Aktivierung der Identifikationsdaten notwendig! |
> | Ereignisspeicher | Zeigt alle Einträge des Ereignisspeichers in kompakter Form im Report an. Für weitere Informationen zum Ereignisspeicher lesen Sie: Ereignisspeicher. |
> | History-Speicher | Alle Inhalte des History-Speichers werden im Report angezeigt. |
> | Kennzahlen | Zeigt die Kennzahlen im Report an. Für weitere Informationen zu den Kennzahlen lesen Sie: Kennzahlen. |
> | Betriebsdaten | Die Anzeige der Betriebsdaten im Report wird hierüber gesteuert. Für weitere Informationen zu den Betriebsdaten lesen Sie: Betriebsdaten. |
> | Stoppzeiten-Analyse | Zeigt die Haltezeiten-Analyse im Report an. Für weitere Informationen zur Haltezeiten-Analyse lesen Sie: Haltezeiten-Analyse |
> | SORT-Diagramme | Hierüber werden die SORT-Diagramme im Report angezeigt. Für weitere Informationen zu SORT lesen Sie: SORT. |
> | Adaptionsdaten | Zeigt die Adaptionsdaten im Report an. Für weitere Informationen zu den Adaptionsdaten lesen Sie: Adaption |
> | Datensatzanalyse | Die Anzeige der Datensatzanalyse erfolgt im Report anhand dieser Einstellung. Für weitere Informationen zur Datensatzanalyse lesen Sie: Datensatzanalyse. Achtung: Hierfür benötigen Sie das HEX-File und das VDD-File des Datensatzes. |
> | IO-Konfiguration | Zeigt die IO-Konfiguration des Steuergeräts im Report an. Für weitere Informationen zur IO-Konfiguration lesen Sie: Konfiguration. Achtung: Hierfür benötigen Sie das HEX-File und das VDD-File des Datensatzes. |
> | CAN-Konfiguration | Diese Einstellung zeigt die CAN-Source-Address-Configuration von Steuergerät und Fahrzeug an. Für weitere Informationen zur CAN-Konfiguration lesen Sie: Scourcer. |
> | LIDs | Hierüber werden die LID-Daten (LocalIdentifier) des Getriebe-Steuergeräts im Report angezeigt. Für weitere Informationen zu LID lesen Sie: LID. |
> | EOL | Diese Einstellung zeigt die EOL-Daten (EndOfLine) des Steuergeräts im Report an. Für weitere Informationen zu EOL lesen Sie: EOL. |
> | Einheiten im Report
> Hierüber erfolgt die Einstellung, in welcher Einheit die Inhalte des Reports angezeigt werden. Die Auswahl erfolgt anhand von Radiobuttons, die entsprechend aktiviert bzw. deaktiviert werden können, daher ist hierbei keine Mehrfachauswahl möglich.
> | Option | Beschreibung |
> | Basis-Einheiten |  |
> | SI-Einheiten | SI (kurz für: Système international d'unités) ist das metrische Einheitensystem,d as innerhalb der EU für Wirtschaft und Handel gesetzlich vorgeschrieben ist. hierzu gehören z.B.: km/h, km, m, °C |
> | US-Einheiten | US-Einheiten sind die in den USA gebräuchlichen Maßangaben. Hierzu gehören z.B.: mph, mi, yd °F. Für weitere Informationen über Einheiten lesen Sie: SI- und US-Einheiten |
> | Voith empfiehlt die Option SI-Einheiten zu aktivieren.
> | Betriebsdaten-Visualisierung
> Hierüber bestimmen Sie, wie die Visualisierung ihrer Betriebsdaten erfolgen soll. Die Auswahl erfolgt anhand von Checkboxen, die entsprechend aktiviert bzw. deaktiviert werden können, daher ist hierbei eine Mehrfachauswahl möglich.
> | Option | Beschreibung |
> | Feldwertsumme anezeigen | Schalter, ob die Feldwertsumme eines Betriebsdatums angezeigt wird. |
> | Prozentsumme anzeigen | Schalter, ob die Prozentsumme eines Betriebsdatums angezeigt wird. |
> | Relativen Anteil anzeigen | Schalter, ob der relative Anteil eines Betriebsdatums angezeigt wird. |
> | Absoluten Anteil anzeigen | Schalter, ob der absolute Anteil eines Betriebsdatums angezeigt wird. |
> | Voith empfiehlt alle vier Optionen auszuwählen. (Standard-Einstellung)
> | Ereignisspeicher Filter
> Sie können auswählen, ob die Darstellung des Ereignisspeichers gefiltert wird. Die Auswahl erfolgt anhand von Checkboxen, die entsprechend aktiviert bzw. deaktiviert werden können, daher ist hierbei eine Mehrfachauswahl möglich. In Abhängigkeit vom User Level erscheint im Ereignisspeicher des ECU-Reports ein Hinweis darauf, ob der Filter aktiv / inaktiv ist.
> |  | Filter | Beschreibung |
> |  | Filter On/Off | Ist die Checkbox aktiviert, so findet eine Filterung im Ereignisspeicher statt. |
> |  | Priorität 1 anzeigen | Bei Aktivierung dieser Checkbox wird Priorität 1 im Ereignisspeicher angezeigt. Bei Nicht-Aktivierung erfolgt die Ausblendung eines Ereignisses dieser Priorität. |
> |  | Priorität 2 anzeigen | Bei Aktivierung dieser Checkbox wird Priorität 2 im Ereignisspeicher angezeigt. Bei Nicht-Aktivierung erfolgt die Ausblendung eines Ereignisses dieser Priorität. |
> |  | Priorität 3 anzeigen | Bei Aktivierung dieser Checkbox wird Priorität 3 im Ereignisspeicher angezeigt. Bei Nicht-Aktivierung erfolgt die Ausblendung eines Ereignisses dieser Priorität. |
> |  | Priorität 4 anzeigen | Bei Aktivierung dieser Checkbox wird Priorität 4 im Ereignisspeicher angezeigt. Bei Nicht-Aktivierung erfolgt die Ausblendung eines Ereignisses dieser Priorität. |
> |  | Priorität 5 anzeigen | Bei Aktivierung dieser Checkbox wird Priorität 5 im Ereignisspeicher angezeigt. Bei Nicht-Aktivierung erfolgt die Ausblendung eines Ereignisses dieser Priorität. |
> |  | Priorität 6 anzeigen | Bei Aktivierung dieser Checkbox wird Priorität 6 im Ereignisspeicher angezeigt. Bei Nicht-Aktivierung erfolgt die Ausblendung eines Ereignisses dieser Priorität. |
> |  | Priorität 7 anzeigen | Bei Aktivierung dieser Checkbox wird Priorität 7 im Ereignisspeicher angezeigt. Bei Nicht-Aktivierung erfolgt die Ausblendung eines Ereignisses dieser Priorität. |
> |  | Priorität 8 anzeigen | Bei Aktivierung dieser Checkbox wird Priorität 8 im Ereignisspeicher angezeigt. Bei Nicht-Aktivierung erfolgt die Ausblendung eines Ereignisses dieser Priorität. |
| Für die Konfiguration des Ereignisspeicher-Filters benötigen Sie den User Level (Zugriffsberechtigung) 'Service' oder höher!
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: SI- und US-Einheiten Erfahren Sie mehr über: Report Erfahren Sie mehr über: User-Level Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)