# Verwenden des Fensters Service - Registerkarte Getriebe In der Registerkarte Getriebe werden alle Servicedaten eingetragen, welche das Voith DIWA Getriebe des Fahrzeuges beschreiben. Zusätzlich wird das im Getriebe befindliche Öl vermerkt. Bei Abnahme des Busses (PDI - PreDelivery Inspection) müssen diese Daten vom Voith Kundendienst eingetragen werden.
| So öffnen Sie die Servicedaten - Getriebe:
Wählen Sie im Haupt-Fenster: Service > Servicedaten > Getriebe. Es werden automatisch alle Servicedaten aus einem angeschlossenen Getriebe-Steuergerät gelesen.
| So speichern Sie Änderungen an Servicedaten:
Wenn Sie Servicedaten ins Getriebe-Steuergerät speichern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche Write to ECU. Alternative: Wenn Sie das Service-Fenster verlassen, wird das Dialog-Fenster Save angezeigt. Zusätzlich können Sie, mit Hilfe von Templates (Vorlagedateien), Servicedaten auf die lokale Festplatte Ihres Computers speichern und wieder laden. Lesen Sie hierfür: Verwendung der Funktionen Get Template und Save Template
| So löschen Sie Servicedaten:
Wenn Sie einzelne Informationen im Getriebe-Steuergerät löschen möchten, editieren Sie die entsprechenden Eingabefelder und speichern Sie anschließend über die Schaltfläche Write to ECU. Wenn Sie alle Informationen im Getriebe-Steuergerät löschen möchten, führen Sie einen Reset in der Diagnosefunktion Reset-Funktionen durch. Wählen Sie hierfür im Hauptfenster: Service > RESET-Funktionen > Löschen der Servicedaten
| Hinweise zu Getriebedaten:
> Datenfeld | Beschreibung | Beispiel |
> Getriebe-Seriennummer | Diese Information finden Sie auf dem Getriebe-Typenschild | 500350 |
> Getriebe-Typ | Combo-Box Datenfeld Sie können zwischen den DIWA Getrieben der Generation "5" auswählen. Diese Information finden Sie auf dem Getriebe-Typenschild. | D864.5 |
> Getriebe-Bauart | Diese Information finden Sie auf dem Getriebe-Typenschild. | D4HT0R2-6.5 |
> Getriebe-Baumuster | Diese Information finden Sie auf dem Getriebe-Typenschild. | 66.7921.1 |
> Getriebe-Bauvariante | Diese Information finden Sie auf dem Getriebe-Typenschild | 152.00064610 |
> Öl-Hersteller (60.000 km) | Combo-Box Datenfeld Für den Öl-Hersteller stellt Ihnen die Combo-Box eine große Auswahl der freigegebenen Öl-Hersteller zur Verfügung. Dieses Feld ist nur auszufüllen, wenn Schmierstoffe für normale Ölwechsel-Intervalle (alle 60.000km) verwendet werden. | Shell |
> Öl-Sorte (60.000km) | Combo-Box Datenfeld Für die Öl-Sorte stellt Ihnen die Combo-Box eine große Auswahl der freigegebenen Öl-Sorten zur Verfügung. Dieses Feld ist nur auszufüllen, wenn Schmierstoffe für normale Ölwechsel-Intervalle (alle 60.000km) verwendet werden. | Donax TG |
> Öl-Hersteller (120.000km) | Combo-Box Datenfeld Für den Öl-Hersteller stellt Ihnen die Combo-Box eine große Auswahl der freigegebenen Öl-Hersteller zur Verfügung. Dieses Feld ist nur auszufüllen, wenn Schmierstoffe für verlängerte Ölwechsel-Intervalle (alle 120.000km) verwendet werden. Für Informationen über freigegebene Schmierstoffe für verlängerte Ölwechsel-Intervalle lesen Sie: Schmierstoffliste H55.633634 | Shell |
> Öl-Sorte (120.000km) | Combo-Box Datenfeld Für die Öl-Sorte stellt Ihnen die Combo-Box eine große Auswahl der freigegebenen Öl-Sorten zur Verfügung. Dieses Feld ist nur auszufüllen, wenn Schmierstoffe für verlängerte Ölwechsel-intervalle (alle 120.000km) verwendet werden. | Donax TX |
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: DIWA Getriebe-Typenschild Erfahren Sie mehr über: User Level Erfahren Sie mehr über: ECU-Files Erfahren Sie mehr über: Kommunikations-Probleme Erfahren Sie mehr über: HEX-Files Erfahren Sie mehr über: RESET-Funktionen Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)