# Headerdaten Die Headerdaten sind Basis- und Korrekturwerte, die für die Berechnung der Betriebsdaten und folglich auch für die Kennzahlen notwendig sind. Die Headerdaten dienen als Experteninformation.
| Headerdaten-Versionen:
> Betriebsdaten-Version | DIWA.5 |
> | E300 | E300.1 |
> 5 | E300-D2.3.0.0 |  |
> 6 | E300-D2.4.0.0 |  |
> 7 | E300-D2.5.0.0 | E300.1-D5.0.0.0 |
> 7 | E300-D2.5.1.0 | E300.1-D5.0.1.0 |
> 7 |  | E300.1-D5.1.0.0 |
> 7 |  | E300.1-D5.2.0.0 |
> 8 |  | E300.1-D5.3.0.0 |
> 9 |  | E300.1-D5.8.0.0 |
| Inhalt Headerdaten:
> Headerdaten | Beschreibung / Hinweis | Beispiel |  |
> |  | Rohwert | Formatierter Wert |
> Versionsnummer | Die Versionsnummer kennzeichnet die Version der Betriebsdatenstruktur und das dazugehörige System (E300 / E300.) | 262144 | 4 |
> Startadresse | Die Speicherstartadresse für die Betriebsdaten im Getriebesteuergerät | 4196352 | 0x00408000 |
> Korrekturwert Achsübersetzung i(A) | Korrigiert den im Datensatz abgelegten Wert für die Achsübersetzung auf die tatsächliche Fahrzeug-Achsübersetzung. | 5970 | 5.970 |
> Datensatzwert Dynamischer Reifenradius in [mm] |  | 486 | 486 |
> Korrekturwert für Übersetzungsverhältnis | Dieser Wert ist immer 1.000 | 10000 | 1.000 |
> Parameter TimeSlicesOfNoCumulation | Betriebsdaten werden nur kumuliert, wenn bestimmte Betriebsbedingungen herrschen. Nicht kumulierte Zeiten werden hier angegeben. | 12766725 | 354:37.52 |
> Parameter ReasonsForNoCumulation | Gründe, warum nicht kumuliert wurde. z.B. Achsübersetzung i(A) fehlt. Die Gründe sind hexadezimal codiert. | 16777216 | 0x01000000 |
> Parameter TimeSlicesOfConsistence | Es gibt Gründe, welche zu einer Inkonsistenz zwischen den Betriebsdaten führen könne. Hier wird die Zeitdauer für die Inkonsistenz angegeben. | 0 | 00:00.00 |
> Parameter ReasonsForNoConsistence | Gründe für die Inkonsistenz der Betriebsdaten in hexadezimaler Codierung | 0 | 0x00000000 |
> Parameter NumOfOperationCycles | Kennzeichnet die Anzahl der Betriebszyklen. | 24 |  |
> Parameter NumOfOperationCyclesHidden | Kennzeichnet die Anzahl der Betriebszyklen. | 25 |  |
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Report Erfahren Sie mehr über: Löschen der Adaptionsdaten Erfahren Sie mehr über: Datensatz Erfahren Sie mehr über: FAQ Erfahren Sie mehr über: Experten Information Betriebsdatenstruktur Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)