# Timing Information Timing Informationen Die Timing Informationen helfen ein Ereignis in einen zeitlichen Kontext zu bringen. In der Getriebesteuerung wird diese Frage durch das Abspeichern von Zeitstempeln beantwortet. Der Begriff Zeitstempel ist dabei fast wörtlich zu nehmen. So wie bei Stempeluhren das Ereignis (Kommen oder Gehen) durch einen Stempel auf einer Zeiterfassungskarte dokumentiert wird, so werden in der Steuerung Ereignisse durch einen „Stempel“ (dem Abspeichern eines Zeitwertes) im Ereignisspeicher dokumentiert. Unterschieden wird hierbei zwischen: Relativen Zeitangaben eines Ereignisses: Absoluten Zeitangaben eines Ereignisses: Histogram: Für weitere Informationen über Zeitstempel lesen Sie: Zeitstempel in Ereignisspeichereinträgen
| Für die Anzeige der Timing-Diagramme benötigen Sie den User Level (Zugriffsberechtigung) 'Service' oder höher!
Diagramm: Relative Time Flags Dieser Diagrammtyp zeigt, wann das Ereignis das erste mal aufgetreten ist und und wann das Ereignis das letzte mal verschwunden ist in Bezug auf "Zündung ein" und dem Auslesen des Ereignisspeichers. Diagramm: Absolut Time Flags Dieser Diagrammtyp zeigt, wann das Ereignis das erste mal aufgetreten ist und und wann das Ereignis das letzte mal verschwunden ist in Bezug auf die tatsächliche Uhrzeit. Diagramm: Histogram Dieser Diagrammtyp zeigt alle Ereignisse im Verhältnis zueinander. Anzeigebeispiel: Aus relativen Time Flags: Im Beispiel trat der Fehler 4 Sekunden nach "Zündung ein" das erste mal auf (aktiv). Dieses Ereignis war 49 Stunden und 50 Minuten vor dem Auslesen des Ereignisspeichers. Das letzte Verschwinden war direkt bei Zündung ein und 49 Stunden und 29 Minuten vor dem Lesen des Ereignisspeichers (passiv). Das Ereignis ist für ca. 11 Minuten aufgetreten. Aus absoluten Time Flags: Innerhalb dieser 11 Minuten ist das Ereignis 6 mal aktiv und wieder passiv geworden. Erstes Auftreten und letztes Verschwinden waren bei Kilometerstand 16.777 km. Das Fahrzeug ist während dieses Ereignisses nicht bewegt worden. Aus Histogram: Das betrachtete Ereignis 0F0180 ist zeitgleich mit den Ereignissen 2,3 und 5 aufgetreten. Es ist zu prüfen, ob diese voneinander abhängig sind.
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Zeitstempel in Ereignisspeichereinträgen Erfahren Sie mehr über: Ereignis Eigenschaften Hier geht es zurück > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)