# ALADIN Initialisierungsdatei / INI-Datei
| Experten Information
Die ALADIN Initialisierungsdatei (kurz ALADIN INI-Datei) ist eine Textdatei und wird zum Ablegen von Programmeinstellungen (z.B. die aktuell angezeigte Landessprache) verwendet. Diese Datei befindet sich im ALADIN Hauptordner und kann z.B. mit dem Windows Editor geöffnet und bearbeitet werden.
| Wenn Sie Änderungen an der ALADIN.INI vornehmen, kann das dazu führen, dass ALADIN nicht mehr funktionsfähig ist.
Damit ALADIN die verschiedenen Programmeinstellungen finden kann, existieren in der ALADIN.INI Sektionen (section) und Schlüsselbegriffe (key). Sektionen definieren einen bestimmten Bereich, dem verschiedene Programmeinstellungen zugeordnet sind. Eine Sektion erkennt man immer am Sektionsnamen, der in eckigen Klammern steht. Innerhalb einer Sektion befinden sich verschiedene Schlüsselbegriffe, gefolgt von einem "=" und den dazugehörigen Einstellungswerten. Beispiel: Die ALADIN.INI beginnt mit der Sektion "[ALADIN]". Innerhalb dieser Sektion befinden sich die Schlüssel: Version, Language, LanguageCode, usw.... Für die Programmeinstellung "Landessprache" wird der Schlüssel Language verwendet, der in diesem Fall den Wert "German" hat.
| ALADIN-Sektionen für die Kommunikation mit einem Getriebesteuergerät:
> HardwareConfiguration: Die HardwareConfiguration-Sektion enthält die Programmeinstellungen für den Anschluss der K-Line-Interfaces.
> Key | gültige Werte | Beschreibung
> HardwareDetection | 0/1 | 1: Es wird immer das USB K-Line-Interface bevorzugt verwendet, wenn sowohl das USB, als auch das RS232-Interface angeschlossen ist. 0: Es wird immer das RS232 K-Line-Interface bevorzugt verwendet, wenn sowohl das USB, als auch das RS232-Interface angeschlossen ist.
> InterfacePort | 1/2/3/4 | 1: Es wird der Port COM1 für das RS232 K-Line-Interface verwendet.
> UserSettings: Die UserSettings-Sektion enthält die Programmeinstellungen für die Kommunikation mit den K-Line-Interfaces.
> Key | gültige Werte | Beschreibung
> Level | 0/1/2/3/4/5 | entspricht dem DiagnosticMode, d.h. dem Security Level: 0 = 0x81 = StandardDiagnosticMode 1 = 0x83 = EOLVehicleManufacturerMode 2 = 0x84 = EOLSystemSupplierMode 3 = 0x87 = ECUAdjustmentMode 4 = 0x85 = ECUProgrammingMode 5 = 0x86 = ECUDeveloperMode
> Speed | 0/2/3/4/5 | entspricht dem BaudrateID 0 = 0x00 = kein BaudrateIdentifier im KWP-Dienst StartDiagnosticSesssion 2 = 0x02 = 19200 Baud (fix) 3 = 0x03 = 38400 Baud (fix) 4 = 0x04 = 57600 Baud (fix) 5 = 0x06 = specificBaudrate (siehe Baud)
> Baud | 57600 | entspricht der Baudrate Dieser Wert muss angegeben werden, wenn Speed=6 eingestellt ist.
> Timing | 0/1 | entspricht dem TimingParameter 0 = Der Dienst AccessTimingParameter wird nicht durchgeführt 1 = Der Dienst AcesTimingParameter wird nach dem securityAccess durchgeführt. In der Standardeinstellung von ALADIN ist dieser Dienst immer eingeschaltet. Hierdurch wird die Kommunikation zwischen ALADIN und einem angeschlossenen Getriebesteuergerät beschleunigt.
> P2min | 0 | Timingangaben für das Extended Timing im Dienst AccessTimingParameter. Die Angabe erfolgt in [ms] und wird entsprechend der Signalauflösung umgerechnet. P2min = P2min *2
> P2max | 50 | Timingangaben für das Extended Timing im Dienst AccessTimingParameter. Die Angabe erfolgt in [ms] und wird entsprechend der Signalauflösung umgerechnet. P2max = P2max /25
> P3min | 0 | Timingangaben für das Extended Timing im Dienst AccessTimingParameter. Die Angabe erfolgt in [ms] und wird entsprechend der Signalauflösung umgerechnet. P3min = P3min *2
> P3max | 5000 | Timingangaben für das Extended Timing im Dienst AccessTimingParameter. Die Angabe erfolgt in [ms] und wird entsprechend der Signalauflösung umgerechnet. P3max = P3max /250
> P4min | 0 | Timingangaben für das Extended Timing im Dienst AccessTimingParameter. Die Angabe erfolgt in [ms] und wird entsprechend der Signalauflösung umgerechnet. P4min = P4min *2
Hoch © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)