# Anzeige der Konfigurations-Daten im Report
| Die I/O Konfiguration gibt Auskunft über die am Fahrzeug vorliegende CAN-Konfiguration, Schaltprogramm-Konfiguration und der Konfiguration der flexiblen Ein- / Ausgänge am Getriebesteuergerät und am Tastenschalter.
| Für Software-Versionen ab E300.1-D5.8.0.0 wird die I/O Konfiguration mit EOL-Parametrierung angezeigt. Die aktuelle Schaltprogramm-Konfiguration finden Sie unter der Rubrik LIDs.
| Konfigurations-Daten Report-Inhalte:
> |  | Digitale I/O Konfiguration des Getriebesteuergeräts:
> |  | Die Getriebesteuergeräte der Serien E300 und E300.1 verfügen über 12 bzw. 11 flexible (frei wählbare) digitale Eingänge und 5 flexible Ausgänge. Diese werden benötigt, um z.B. Funktionalitäten der Getriebesoftware mit fahrzeugspezifischen Schaltern oder Anzeigen zu verbinden. Die Verwendung der flexiblen Ein- / Ausgänge wird über den Datensatz gesteuert. Im ECU-Report werden die konfigurierten flexiblen Ein- / Ausgänge zusammen mit der Steckerbelegung angezeigt.
> |  | Beispiel:
> Pin | Stecker A | Stecker B | Stecker C | Stecker D
> 1 | SHIELD | EK | FLEXI-1 | -BATT
> 2 | TIM+ | DK | FLEXI-2 (nur E300) | IGN
> 3 | TIM- | SK | FLEXI-3 | LIMP_HOME
> 4 | N1+ | RBK | FLEXI-4 | K-LINE
> 5 | N1- | TB | FLEXI-5 | CAN1-H
> 6 | N2+ | -- | FELXI-6 | CAN1-H
> 7 | N2- | RBG | FLEXI-7 | CAN-SHIELD
> 8 | N3+ | PB | FLEXI-8 | CAN1-L
> 9 | N3- | WR | FLEXI-9 | CAN1-L
> 10 | -- | WP | FLEXI-10 | CAN2-H
> 11 | -- | -- | FLEXO-2H | CAN2-H
> 12 | EKM | FLEXI-12 | FLEXO-4H | CAN2-L
> 13 | DKM | S-GND | FLEXO-3H | CAN2-L
> 14 | SKM | OIL-LVL | FLEXO-5L | CAN1-R
> 15 | PBM | T-SUMP | -- | --
> 16 | TBM | -- | -- | RG_SIG
> 17 | RBKM | T-CONV | -- | CAN2-R
> 18 | MVM-GND | MV-GND | -- | +BATT
> Im Beispiel wurde der flexible Eingang FLEXI-11, Pin3, Stecker D für den "Limp_Home" (Heim - Humpel) Schalter konfiguriert. Der flexible Ausgang FLEXO-1L, Pin16, Stecker D wurde für die Anzeige "RG_SIG" (Rückwärtsgang-Leuchte) konfiguriert. Für weitere Informationen lesen Sie: Steckerbelegung
> |  | Digitale I/O Konfiguration des CAN-Tastenschalters:
> |  | Der Voith-Tastenschalter verfügt über 6 flexible (frei wählbare) Eingänge und einen flexiblen Ausgang. Die Zustände dieser Ein- / Ausgänge werden über den CAN-Bus an das Getriebesteuergerät weitergegeben / empfangen. Die flexiblen Ein- / Ausgänge werden benötigt, um z.B. Funktionalitäten der Getriebesoftware mit fahrzeugspezifischen Schaltern oder Anzeigen zu verbinden.
> |  | Beispiel:
> Pin | Name | Name | Pin2 |
> 1 | IGN | -BATT | 2
> 3 | CAN-L | CAN-L | 4
> 5 | CAN-H | CAN-H | 6
> 7 | CAN-R | SP_SEL | 8
> 9 | FLEXI-2 | RG_ENBL | 10
> 11 | FLEXI-4 | FLEXI-5 | 12
> 13 | FLEXI-6 | FLEXO-1H | 14
> Im Beispiel wurde der flexible Eingang FLEXI-1, Pin8 für den Schalter SP_SEL (Schaltprogramm Wahl) Schalter konfiguriert. Der flexible Eingang FLEXI-3, Pin10 wurde für den RG_ENBL (zusätzlicher 'Rückwärtsgang erlauben') Schalter konfiguriert. Für weitere Informationen lesen Sie: Steckerbelegung
> |  | Digitaler Eingang ist aktiv bei...
> |  | Jedem Schalter können drei verschiedene Zustände zugeordnet werden: Schalter ist geschlossen nach Versorgungsspannung (+24V), Schalter ist geschlossen nach Masse (GND) und Schalter ist offen (keine elektrische Verbindung). "Digitaler Eingang ist aktiv" gibt an, bei welchem Eingangssignal die konfigurierten Funktionalitäten in der Getriebesoftware aktiv werden.
> |  | Beispiel:
> +24V | OPEN | GND | Digital Input
> |  |  | LIMP_HOME
> |  |  | RG_ENBL
> |  |  | SP_SEL
> Im Beispiel ist der LIMP_HOME Schalter aktiv, wenn der Schalter nach Versorgungsspannung oder nach Masse geschlossen ist. Der "Rückwärtsgang Erlauben" Schalter RG_ENBL ist aktiv, wenn der Schalter nach Versorgungsspannung geschlossen ist. Gleiches gilt für den Schaltprogramm-Auswahl-Schalter SP_SEL.
> |  | CAN-Konfiguration am Anschluss des Getriebesteuergeräts:
> |  | Das Getriebesteuergerät verfügt über zwei voneinander getrennte CAN-Bus Anschlüsse CAN1 und CAN2. Die am Fahrzeug möglichen Konfigurationen sind: CAN1 für die Fahrzeugkommunikation und CAN2 für die Kommunikation mit dem Tastenschalter CAN2 für die Kommunikation mit Fahrzeug und Tastenschalter, CAN1 nicht genutzt. Die Konfiguration des Fahrzeuges wird Ihnen im ECU-Report incl. Minimal-Beschaltung des Getriebesteuergeräts angezeigt.
> |  | Beispiel:
> |  | Im Beispiel wird CAN1 für die Fahrzeugkommunikation und CAN2 für den Tastenschalter konfiguriert. Die Minimal-Beschaltung für den Betrieb des Getriebesteuergeräts ist die Versorgungsspannung mit -Batt und +Batt und eingeschaltete Zündung (IGN).
> |  | So ändern Sie die Konfiguration der digitalen Ein- und Ausgänge:
> |  | Zum Ändern der digitalen Ein- und Ausgänge verwenden Sie den Voith EOL-Manager. Für weitere Informationen lesen Sie: Voith EOL.
| So passen Sie Report Inhalte an:
Über das ALADIN Setup können Sie konfigurieren, welche Inhalte im ECU-Report, in welcher Form angezeigt werden. Klicken Sie hierfür im Hauptfenster auf: Setup > Report. Für weitere Informationen lesen Sie: Setup Report
| Weiterführende Themen:
Erfahren Sie mehr über: Upload Erfahren Sie mehr über: Setup Erfahren Sie mehr über: ECU-Files Erfahren Sie mehr über: Steckerbelegung Erfahren Sie mehr über: Schaltprogramm-Konfiguration Erfahren Sie mehr über: User Level Erfahren Sie mehr über: SORT Erfahren Sie mehr über: Datensatz Erfahren Sie mehr über: CAN Erfahren Sie mehr über: EOL Erfahren Sie mehr über: LIDs Erfahren Sie mehr über: FAQ Hoch > Übergeordnetes Kapitel © by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department) or r.theilacker@voith.com (electronic department)