SP_TOPO_LO_UPS_VEH_ACC_MIN_AP6_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 0.01 m/s²
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | ???
Beschreibung Minimale Fahrzeugbeschleunigung bei einer Fahrbahnneigung kleiner gleich SP_TOPO_LO_GRADE_[i] bei einer Hochschaltung mit Fahrpedalstufe 6. (Beschleunigungen für maximale Anschlussdrehzahl).
Datensatzwert | Bedeutung
SP_TOPO_LO_UPS_VEH_ACC_MIN_AP6_[i][0] | Maximale Fahrzeugbeschleunigung für Schaltung 1-2
SP_TOPO_LO_UPS_VEH_ACC_MIN_AP6_[i][1] | Maximale Fahrzeugbeschleunigung für Schaltung 2-3
SP_TOPO_LO_UPS_VEH_ACC_MIN_AP6_[i][2] | Maximale Fahrzeugbeschleunigung für Schaltung 3-4
I - Nummer des Schaltprogramms Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.2.0.0
bis Version | E300.1-D5.7.0.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)