FUEL_RED_UNITS_ST_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | -
Max. Wert: | 127
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Mit diesem Datensatzwert können Kraftstoffspar-Funktionen für SensoTop aktiviert und deaktiviert werden. Dieser Datensatzwert ist als Bitfeld aufgebaut. Jeder Kraftstoffspar-Funktion ist ein Bit zugeordnet. Ein gesetztes Bit (Bit = 1) entspricht einer aktiven Kraftstoffspar-Funktion und ein nicht gesetztes Bit (Bit = 0) einer inaktiven Kraftstoffspar-Funktion. Dieser Datensatzparameter hat nur Gültigkeit, wenn aktuell SensoTop als Schaltprogramm verwendet wird. Siehe hierzu auch SP_SETUP_NUMBER_AT_SP_SEL_[3]
Gesetztes Bit | Dezimalwert | Kraftstoffspar-Funktion
0 | 1 | EK aus bzw. WDA im 1. Gang
1 | 2 | Relative Schaltmomentreduzierung
2 | 4 | Kurze Rückrollsicherung (ANS)
3 | 8 | Fahrpedal Rücknahme (aus Kickdown/Volllast 1, 2, 3) Kontrolle bei Hochschaltungen
4 | 16 | Keine ANS Verzögerung (ANS Signalbewertungszeit, Fahrzeug-Stillstandserkennung)
5 | 32 | Hochschaltungen bei Abtriebsbeschleunigung 0 rpm/s
6 | 64 | Schaltzeitreduzierung
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)