STG_DNS_OFFSET_UPS_TO_DNS_AP7_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | U/min
Max. Wert: | 32767
Min. Wert: | -32768
Defaultwert: | -
Beschreibung Schaltdrehzahloffset zwischen den FP7-Hochschaltungen und FP7-Rückschaltungen.
Datensatzwert | Bedeutung
STG_DNS_OFFSET_UPS_TO_DNS_AP7_[0][0] | ECO (=100%) / max. Gefälle
STG_DNS_OFFSET_UPS_TO_DNS_AP7_[0][1] | ECO (=100%) / Ebene
STG_DNS_OFFSET_UPS_TO_DNS_AP7_[0][2] | ECO (=100%) / max. Steigung "Berg"
STG_DNS_OFFSET_UPS_TO_DNS_AP7_[1][0] | POWER (=100% Leistung) / max. Gefälle
STG_DNS_OFFSET_UPS_TO_DNS_AP7_[1][1] | POWER (=100% Leistung) / Ebene
STG_DNS_OFFSET_UPS_TO_DNS_AP7_[1][2] | POWER (=100% Leistung) / max. Steigung "Berg"
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)