ANS_SIGNAL_SELECTION_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | Bitcodiert
Max. Wert: | 2047
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Mit Hilfe dieses Datensatzwertes kann man einstellen, welches Signal bzw. welche Signale zur verzögerten Aktivierung der ANS bewertet werden sollen. Der Datensatzwert ist bitcodiert.
Gesetztes Bit | Dezimalwert | Verwendetes Signal
0 | 1 | nicht verwendet
1 | 2 | Pedalstellung des Fußbremsgebers (ANS_BRAKE_PEDAL_POS_MIN_)
2 | 4 | Betätigtes Bremspedal und gleichzeitig CAN-Signal Rückrollsperre (SAE-J1939-CAN-Protokoll: Hill Holder Mode aus der Botschaft EBC5; IES-CAN-Protokoll: Rueckrollsperre aus der Botschaft ID-512)
3 | 8 | nicht verwendet
4 | 16 | CAN-Signal Feststellbremse (SAE-J1939-CAN-Protokoll: Parking brake switch aus der Botschaft CCVS; IES-CAN-Protokoll: Feststellbremse aus der Botschaft ID-592)
5 | 32 | CAN-Signal Bremsschalter (nur mit SAE-J1939-CAN-Protokoll: Veroderung der CAN-Signale Brake switch aus den Botschaften CCVS und EBC1))
6 | 64 | Digitaler Eingang ANS
7 | 128 | CAN-Signal Achsbremsdruck (nur mit SAE-J1939-CAN-Protokoll: Maximaler Achsbremsdruck über alle Achsen aus der Botschaft EBC3)
8 | 256 | Digitaler Eingang ANS_LOCK (Ab E300.1-D5.5.0.0)
9 | 512 | Digitaler Eingang ANS_UNLOCK (Ab E300.1-D5.5.0.0)
10 | 1024 | CAN-Signal Rückrollsperre (SAE-J1939-CAN-Protokoll: Hill Holder Mode aus der Botschaft EBC5; IES-CAN-Protokoll: Rueckrollsperre aus der Botschaft ID-512) (Ab E300.1-D5.5.2.0)
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)