STGREF_UPS_23_ENGSPD_AP4_MIN_PM_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | ‰
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Promillewert zur Generierung der minimalen 2-3-Hochschaltdrehzahl bei FP4 für das Referenzfahrzeug.
Datensatzwert | Bedeutung
STGREF_UPS23_ENGSPD_AP4_MIN_PM_[0][0] | ECO (=100% Spar) / max. Gefälle
STGREF_UPS23_ENGSPD_AP4_MIN_PM_[0][1] | ECO (=100% Spar) / Ebene
STGREF_UPS23_ENGSPD_AP4_MIN_PM_[0][2] | ECO (=100% Spar) / max. Steigung "Berg"
STGREF_UPS23_ENGSPD_AP4_MIN_PM_[1][0] | POWER (=100% Leistung) / max. Gefälle
STGREF_UPS23_ENGSPD_AP4_MIN_PM_[1][1] | POWER (=100% Leistung) / Ebene
STGREF_UPS23_ENGSPD_AP4_MIN_PM_[1][2] | POWER (=100% Leistung) / max. Steigung "Berg"
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)