CAN_SAE_CCVS_SOURCE_ADR_1_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Source-Adresse der CAN-Empfangsbotschaft CCVS (SAE-J1939-CAN-Protokoll) der Source 1. Es besteht die Möglichkeit die CCVS-Botschaft gleichzeitig von 2 Sourcen einzulesen. Dieser Datensatzwert beinhaltet die Source 1. Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.3.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)