RET_REDUCTION_T_SUMP_RANGE_EVENT_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | °C
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: RET_REDUCTION_T_SUMP_RANGE_EVENT_[0] | 120
Defaultwert: RET_REDUCTION_T_SUMP_RANGE_EVENT_[1] | 140
Beschreibung
Datensatzwert | Beschreibung
RET_REDUCTION_T_SUMP_RANGE_EVENT_[0] | Liegt die Getriebeöltemperatur über der Temperaturschwelle RET_REDUCTION_ T_SUMP_RANGE_EVENT_[0] wird der Abregelbereich an den Ereignisspeicher gemeldet.
RET_REDUCTION_T_SUMP_RANGE_EVENT_[1] | Liegt die Getriebeöltemperatur über der Temperaturschwelle RET_REDUCTION_T_SUMP_RANGE_ EVENT_[1] wird die Abschaltung des Retarders an den Ereignisspeicher gemeldet.
Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.4.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)