STCSW_DNS_ENGSPD_AP0_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | U/min
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Rückschalt-Motorauslösedrehzahlen des KSW-SensoTop für Fahrpedalstellung FP0.
Datensatzwert | Bedeutung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP0_[0][0] | Gefälle / 2-1-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP0_[0][1] | Gefälle / 3-2-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP0_[0][2] | Gefälle / 4-3-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP0_[1][0] | Ebene / 2-1-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP0_[1][1] | Ebene / 3-2-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP0_[1][2] | Ebene / 4-3-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP0_[2][0] | Steigung / 2-1-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP0_[2][1] | Steigung / 3-2-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP0_[2][2] | Steigung / 4-3-Schaltung
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)