SP_TOPO_PL_DNS_VEH_DEC_MAX_AP6_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 0.01 m/s²
Max. Wert: | 32767
Min. Wert: | -32768
Defaultwert: |
Beschreibung Maximale Fahrzeugverzögerungen bei einer Rückschaltung mit Fahrpedalstufe 6 bei einer Fahrbahnneigung „Ebene“. (Verzögerungswerte für maximale Schaltdrehzahl)
Datensatzwert | Bedeutung
SP_TOPO_PL_DNS_VEH_DEC_MAX_AP6_[i][0] | Maximale Fahrzeugverzögerung für Schaltung 2-1
SP_TOPO_PL_DNS_VEH_DEC_MAX_AP6_[i][1] | Maximale Fahrzeugverzögerung für Schaltung 3-2
SP_TOPO_PL_DNS_VEH_DEC_MAX_AP6_[i][2] | Maximale Fahrzeugverzögerung für Schaltung 4-3
i - Nummer des Schaltprogramms Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.3.0.0
bis Version | E300.1-D5.7.0.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)