STCSW_ROAD_GRAD_HI_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | %
Max. Wert: | 127
Min. Wert: | -128
Defaultwert: | -
Beschreibung Ist die Fahrbahnneigung gleich oder größer diesem Neigungswert, dann werden bei aktiviertem KSW-SensoTop die Schaltdrehzahlen des Sub-SPs "Berg" verwendet. Ist die Fahrbahnneigung zwischen 0% und kleiner als ST_ROAD_GRAD_HI_, dann werden bei aktiviertem KSW-SensoTop die Schaltdrehzahlen durch lineare Interpolation zwischen dem Sub-SP "Ebene" und dem Sub-SP "Berg" ermittelt. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)