STCSW_DNS_ENGSPD_AP6_MAX_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | U/min
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Maximale Motorauslösedrehzahlen für Fahrpedalstellung FP6 (bei Fahrzeugverzögerung >= STCSW_DNS_VEHDEC_AP6_MAX_)
Datensatzwert | Bedeutung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP6_MAX_[][] | Gefälle / 2-1-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP6_MAX_[][] | Gefälle / 3-2-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP6_MAX_[][] | Gefälle / 4-3-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP6_MAX_[][] | Ebene / 2-1-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP6_MAX_[][] | Ebene / 3-2-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP6_MAX_[][] | Ebene / 4-3-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP6_MAX_[][] | Steigung / 2-1-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP6_MAX_[][] | Steigung / 3-2-Schaltung
STCSW_DNS_ENGSPD_AP6_MAX_[][] | Steigung / 4-3-Schaltung
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)