CAN_SAE_ASC1_SOURCE_ADR_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Source-Adresse der CAN-Empfangsbotschaft ASC1 (SAE-J1939-CAN-Protokoll) Gültigkeit in Software
ab Version | D2.3.0
bis Version | E300.1-D5.7.0.0
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)