EVENTMEM_IGNORE_GRS_EVENT_TIME_MAX_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 10ms
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Tritt ein Fehler bzgl. des Voith-Tastenschalters auf, so wird dieser erst nach Ablauf dieses Datensatzwertes in den Ereignisspeicher eingetragen. D.h. ein Fehler muss mindestens für diese Zeit dauernd anliegen, damit er in den Ereignisspeicher eingetragen wird. Wird der Wert 0 eingetragen, so gibt es generell keine Einträge in den Ereignisspeicher.
Datensatzwert | Bedeutung
0 | Keine Einträge in den Ereignisspeicher
sonstige | Der Fehler wird nach dauerndem Anliegen während dieser Zeit in den Ereignisspeicher eingetragen
Gültigkeit in Software
ab Version | D5.6.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department)