STCSW_UPS_VEHACC_AP6_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | 0,01 m/s²
Max. Wert: | 32767
Min. Wert: | -32768
Defaultwert: | -
Beschreibung Minimale Fahrzeugbeschleunigungs-Eckwerte für Hochschaltungen mit Fahrpedalstellung FP6.
Datensatzwert | Bedeutung
STCSW_UPS_VEHACC_AP6_MIN_[0][0] | Gefälle / 1-2-Schaltung
STCSW_UPS_VEHACC_AP6_MIN_[0][1] | Gefälle / 2-3-Schaltung
STCSW_UPS_VEHACC_AP6_MIN_[0][2] | Gefälle / 3-4-Schaltung
STCSW_UPS_VEHACC_AP6_MIN_[1][0] | Ebene / 1-2-Schaltung
STCSW_UPS_VEHACC_AP6_MIN_[1][1] | Ebene / 2-3-Schaltung
STCSW_UPS_VEHACC_AP6_MIN_[1][2] | Ebene / 3-4-Schaltung
STCSW_UPS_VEHACC_AP6_MIN_[2][0] | Steigung / 1-2-Schaltung
STCSW_UPS_VEHACC_AP6_MIN_[2][1] | Steigung / 2-3-Schaltung
STCSW_UPS_VEHACC_AP6_MIN_[2][2] | Steigung / 3-4-Schaltung
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)