Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Trace Window

Das Trace Window enthält Meldungen über die Kommunikation mit einem angeschlossenen Steuergerät. Hierzu gehören sowohl Debug-Meldungen und Konfigurations-Einstellungen für die Kommunikation als auch die reinen Kommunikationsdaten zwischen Interface und dem Steuergerät.
In der Standard-Einstellungen werden nur Debug-Meldungen angezeigt. Das Aufzeichnen des Kommunikations-Trace zwischen ALADIN und einem Steuergerät ist sehr leistungsintensiv und muss daher gezielt in den ALADIN Einstellungen aktiviert werden.

Das Trace Window wird für die gezielte Fehlersuche in der Steuergeräte-Kommunikation und für die Steuergeräte-Entwicklung verwendet.

## Gültige Plattformen:

- DIWA.3 via E200
- DIWA.3 via E310
- DIWA.5
- DIWA.6 via KWP
- DIWA.6 via UDS
- VIAB
- DIWAhybrid E300.1
- DIWAhybrid M300

Innerhalb des Communication Trace können Sie können - wie in jedem Editor - Texte hinzufügen, löschen oder über die Tastatur-Kombinationen "Strg+c" und "Strg+v" kopieren und einfügen.
Über die Schaltfläche mit dem "Disketten-Symbol" können Sie den gesamten Text aus dem Response-Bereich im TXT-Format abspeichern.
Über die Schaltfläche mit dem "Mülleimer-Symbol" können Sie den gesamten Inhalt im Response-Bereich löschen.
Durch die "Auto-Delete" Funktion wird der Trace nach 100 Einträgen gelöscht.
Durch die "Additional information" Funktion können Sie den Trace von Debug-Informationen an- und abschalten. Wenn Sie "Additional information" abschalten und der Kommunikations-Trace in den ALADIN Einstellungen ebenso abgeschaltet ist, erfolgen keine Einträge in den Trace.