FLEXO_WARN_SIG_10_SEC_BLINK_SEL_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | bitcodiert
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Dieser Datensatzwert enthält Fehlerprioritäten, bei welchen die Warnlampe am digitalen Ausgang (siehe FLEXO_WARN_SIG_SETTING_) 10 Sekunden blinkt. Der Datensatzwert ist als Bitfeld aufgebaut. Steht eine logische „1“ an der zur entsprechenden Fehlerpriorität zugeordneten Bitposition, so blinkt die Warnlampe 10 Sekunden lang beim Auftreten eines Fehlers mit dieser Fehlerpriorität. Ist der Datensatzwert „0“, so ist diese Funktionalität deaktiviert.
Gesetztes Bit | Dezimalwert | Fehlerpriorität
0 | 1 | Fehler der Priorität 1
1 | 2 | Fehler der Priorität 2
2 | 4 | Fehler der Priorität 3
3 | 8 | Fehler der Priorität 4
4 | 16 | Fehler der Priorität 5
5 | 32 | Fehler der Priorität 6
6 | 64 | Fehler der Priorität 7
7 | 128 | Fehler der Priorität 8
Siehe hierzu auch FLEXO_WARN_SIG_SETTING_
decimal |  |
hexadecimal |  |
binary |  |
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.5.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)