CAN_SAE_TSC1_RET_SOURCE_ADR_2_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 255
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | keiner
Beschreibung Source-Adresse der CAN-Empfangsbotschaft TSC1 (SAE-J1939-CAN-Protokoll) der Source 2. Es besteht die Möglichkeit die TSC1-Botschaft gleichzeitig von 3 Sourcen einzulesen. Dieser Datensatzwert beinhaltet die Source 2. Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | D2.1.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)