SP_ACC_MAX_ICTRL_!G_TRQ_MAX_PC_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Software
Einheit / Wertebereich
Einheit: | keine
Max. Wert: | 100
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | ???
Beschreibung Um einen starken Überschwinger der Fahrzeugbeschleunigung bei Volllastbeschleunigungen im 1.Gang, in der 1-2- und 2-1-Schaltung zu verhindern, wird der Wert des I-Speichers bei jedem Übergang von einer niedrigeren Fahrpedalstellung auf die Fahrpedalstellung Volllast auf diesen Prozentwert des I-Speicher-Maximalwerts limitiert. Der Datensatzwert wird vor der Benutzung von der Software auf maximal 100 limitiert. Gültigkeit in Software
ab Version | E300.1-D5.2.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG send remarks to joachim.ehleiter@voith.com (electronic department)