Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Service - Fahreranzeige Test

Der Fahreranzeige Test dient der Abstimmung und Überprüfung zwischen den Fehlereinträgen im Getriebesteuergerät und der Anzeige im Armaturenbrett.
Im Betrieb meldet das Getriebesteuergerät die Fehlereinträge im Ereignisspeicher als DM1 CAN Nachricht an das Armaturenbrett. Welche Fehlereinträge mit welcher Priorität gemeldet werden, wird während der Fahrzeugentwicklung festgelegt..
Um die Abstimmung zwischen Getriebesteuergerät und Armaturenbrett zu prüfen, können mit dem Fahreranzeige-Test Fehlereinträge simuliert und/oder als DM1 gesendet werden.

## Gültige Plattformen:

- DIWA.5
- DIWA.6 via KWP
- DIWA.6 via UDS

Beachten Sie bitte, dass der Fahreranzeige Test nicht in jeder Getriebesoftware-Version verfügbar ist.

## So öffnen Sie die Fahreranzeige Test

Den Fahreranzeige Test erreichen Sie über die Gruppe Service im Hauptfenster. Anschließend wählen Sie im Service-Menü die Schaltfläche "Fahreranzeige Test".

Der Fahreranzeige Test steht Ihnen auch ohne angeschlossene ECU zu Verfügung. Test-Daten können Offline bearbeitet und vorbereitet werden.

## Einen Anzeige-Test durchführen

Für einen Fahreranzeige-Test erstellen Sie aus einer List aller möglichen Fehler im Getriebesteuergerät eine Testsequenz. Die Testsequenz können Sie dann schrittweise abarbeiten und das Ergebnis am Armaturenbrett prüfen.
Die Liste aller möglichen Fehler sehen Sie im Block 1. Die Testsequenz wird im Block 2 erstellt. Im Block 3 sehen Sie alle aktuellen Einträge im simulierten Fehlerspeicher des Getriebesteuergeräts.

Von der Fehlerliste in die Sequenz

Im ersten Schritt benötigen Sie die Liste der möglichen Fehler. Die Fehlerliste wird aus der sogenannten EventTab erzeugt. Diese können Sie über die ComboBox auswählen. Die Fehlerliste enthält eine Auflistung aller Fehlerort und den jeweils dazugehörigen Fehlerarten.

Wenn eine Software-Version in der Auflistung fehlt, müssen Sie Ihre EventTabs aktualisieren.

Im zweiten Schritt überführen Sie aus der Fehlerliste die gewünschten Einträge in die Sequenzliste. Markieren Sie hierzu den gewünschten Fehlereintrag und drücken Sie die Taste "Enter" oder die Schaltfläche zwischen den beiden Listen.
Alternativ können Sie Einträge auch via Drag and Drop in die Sequenzliste überführen.

Für komplexe Sequenzlisten bietet sich an, die Fehler über das Kontextmenü auszuwählen. Klicken Sie hierzu mit der rechten Maustaste auf den gewünschten Fehlerort. Im Kontextmenü haben Sie die Möglichkeit, alle Fehlerarten in die Sequenzliste zu übernehmen. Ebenso können Sie Fehler bei der Übernahme filtern.

Arbeiten mit der Sequenzliste

Für jeden Fehlereintrag in der Sequenzliste können Sie entscheiden, ob der Fehler im Getriebesteuergerät simuliert wird oder ob das Getriebesteuergerät angewiesen wird direkt eine DM1 Nachricht zu verschicken.
Wenn der Fehler simuliert wird. Erstellt das Getriebesteuergerät die DM1 Nachricht nach eigener Logik. D.h. es wird entschieden, ob für einen Fehler dieser Priorität oder Fehlerart überhaupt eine DM1 erzeugt wird und wenn ja in welcher Ausprägung.
Die Fehlersimulation ist die Standard-Einstellung sobald Sie einen Fehler in die Sequenzliste aufnehmen.
Sollten Sie vermuten, dass das Getriebesteuergerät die DM1 nicht korrekt aus einem Fehler erzeugt, so können Sie die DM1 direkt senden. Stellen Sie hierfür auf "Send DM1" um. Zusätzlich müssen Sie den Lampenstatus und die Source-Adresse konfigurieren.

Symbol | Beschreibung
| Hier können Sie eine vollständige Sequenzerliste laden.
| Speichern Sie eine Sequenzerliste ab
| Löscht die gesamte Auflistung
| Erstellt eine Excel-Tabelle mit allen Sequenzer eintragen. Die Tabelle dient als Grundgerüst einer Protokolldatei.
| Löscht den aktuelle markiert Eintrag. Alternativ können Sie auch über die Taste "Entf" einzelne Einträge löschen.
| Verschiebt den aktuell markierten Eintrag in der Sequenzerliste um eine Stelle nach oben. Alternativ können Sie in der Sequenzerliste auch via Drag and Drop sortieren.
| Verschiebt den aktuell markierten Eintrag in der Sequenzerliste um eine Stelle nach unten. Alternativ können Sie in der Sequenzerliste auch via Drag and Drop sortieren.
| Erzeugt einen "Fehlerspeicher Löschen" Eintrag in der Sequenz.
| Erzeugt einen "ECU Reset Eintrag" in der Sequenz.

Sequenz abarbeiten

Mit einem Doppelklick auf einen Sequenzeintrag wird der entsprechende Befehl an die Getriebesteuerung gesendet. Über die Sequenzer-Schaltfläche wird ebenso der Befehl an die Getriebesteuerung gesendet. Zusätzlich wird der nächste Eintrag in der Sequenz-Liste markiert.
Sie können beliebig viele Sequenz-Befehle abgeben. Diese werden dann in der entsprechenden Reihenfolge abgearbeitet.

Symbol | Beschreibung
| Sequenzer Befehl wird derzeit abgearbeitet
| Befehl wurde von der Getriebesteuerung erfolgreich abgearbeitet.
| Befehl konnte nicht erfolgreich abgearbeitet werden.