Startseite zu Favoriten Seite drucken |

### Service - EOL Konfiguration

Die EOL-Konfiguration (End Of Line) dient zum Anzeigen und Konfigurieren von EOL-Parametern. EOL wird von DIWA Getriebesteuerungen ab Software-Version E300.1-D5.8.0.0 unterstützt. Über die EOL Parameter kann ein Fahrzeug-Datensatz an unterschiedliche Bedürfnisse eines OEMs angepasst werden.

## Gültige Plattformen:

- DIWA.3 via E310
- DIWA.5
- DIWA.6 via KWP
- DIWA.6 via UDS
- DIWAhybrid E300.1

## So öffnen Sie die EOL-Konfiguration

Die EOL-Konfiguration erreichen Sie über die Gruppe Service im Hauptfenster. Anschließend wählen Sie im Service-Menü die Schaltfläche EOL-Konfiguration.

Die EOL-Konfiguration wird abhängig von der angeschlossenen ECU angeboten. Ohne Kommunikation stehen Ihnen die EOL-Konfiguration nicht zu Verfügung.

Die Anzeige ändert sich automatisch, nachdem Sie die Kommunikation gestartet haben.

## Die Benutzeroberfläche

Neben der Symbolleiste ist die EOL-Konfiguration in drei Bereiche aufgeteilt.

1. Der EOL-Gruppen-Baum. In diesem Bereich werden alle verfügbaren Gruppen angezeigt.
2. Die EOL-Parameter-Tabelle. In diesem Bereich werden alle Parameter einer ausgewählten Gruppe angezeigt.
3. Die EOL-Parameter-Beschreibung. In diesem Bereich wird die Beschreibung eines ausgewählten Parameters angezeigt.

Der EOL-Gruppen-Baum:

Hier werden alle verfügbaren EOL-Gruppen angezeigt. Mit Klick auf eine Gruppe werden alle Parameter einer Gruppe in der Parameter-Tabelle angezeigt. Der Status jeder Gruppe wird über das Icon vor dem Gruppennamen angezeigt.

Symbol | Beschreibung
| Die Gruppe ist durch den Datensatz gesperrt und kann nicht verändert werden.
| Die Gruppe ist verfügbar und kann parametriert werden. Derzeit ist die Gruppe nicht parametriert.
| Die Gruppe ist verfügbar und parametriert.

Zusätzlich verfügt jede EOL-Gruppe über einen Tool-Tip, der das Verhalten beim Laden eines neuen Datensatzes beschreibt. Dieses Verhalten ist über den Datensatz-Parameter "EOL_ENABLE_OVERWRITE_BY_DS_SEL" bestimmt. Folgende Varianten sind möglich:

- Die EOL-Konfiguration bleibt erhalten.
- Die EOL-Konfiguration wird durch den neuen Datensatz überschrieben.

Der EOL-Parameter-Tabelle:

Die Parameter-Tabelle zeigt alle Parameter einer ausgewählten EOL-Gruppe an. Hier können Sie den Wert (Value) einzelner Parameter verändern. Ist ein Parameter in der ECU-Software nicht verfügbar, so ist die gesamte Zeile ausgegraut. Alle anderen Informationen wie z.B. Min, Max und Default können nicht verändert werden.

Der EOL-Parameter-Beschreibung:

Zeigt Hintergrundinformationen zum aktuell ausgewählten EOL-Parameter an. Die Informationen enthalten Anweisungen, welche Werte zu welchen Aktionen in der Getriebe-Software führen.

## EOL Daten lesen und schreiben

Sobald Sie die EOL-Konfiguration öffnen, werden alle EOL-Gruppen und Parameter automatisch ausgelesen. Beachten Sie bitte, dass es sich hierbei lediglich um eine Kopie der Steuergeräte-Konfiguration handelt. Wenn Sie Werte in ALADIN ändern, editieren Sie lediglich diese Kopie. Es ist daher nötig, die Daten abschließend in die ECU zurückzuschreiben.

EOL-Schreibrechte sind abhängig von Ihrer ALADIN Zugriffsberechtigung.

Die EOL-Daten speichern Sie über die Schaltfläche "in ECU schreiben". Ohne entsprechende Zugriffsberechtigung ist dieses Feld ausgegraut.
Über das Menü "Bearbeiten" haben Sie die Möglichkeit, alle EOL-Gruppen bzw. die aktuell aktive Gruppe auf "Default" Werte zurückzusetzten.
Auch in diesen Fällen müssen Sie die Änderungen abschließend ins Getriebesteuergerät speichern.

EOL Basiswissen