STCSW_UPS_ENGSPD_AP4_MIN_
|  | Einheit / Wertebereich
|  | Beschreibung
|  | Gültigkeit in Softwareversionen
Einheit / Wertebereich
Einheit: | U/min
Max. Wert: | 65535
Min. Wert: | 0
Defaultwert: | -
Beschreibung Minimale Motoranschlussdrehzahlen für Fahrpedalstellung FP4 (bei Fahrzeugbeschleunigung >= STCSW_UPS_VEHACC_AP4_MAX_ )
Datensatzwert | Bedeutung
STCSW_UPS_ENGSPD_AP4_MIN_[0][0] | Gefälle / 1-2-Schaltung
STCSW_UPS_ENGSPD_AP4_MIN_[0][1] | Gefälle / 2-3-Schaltung
STCSW_UPS_ENGSPD_AP4_MIN_[0][2] | Gefälle / 3-4-Schaltung
STCSW_UPS_ENGSPD_AP4_MIN_[1][0] | Ebene / 1-2-Schaltung
STCSW_UPS_ENGSPD_AP4_MIN_[1][1] | Ebene / 2-3-Schaltung
STCSW_UPS_ENGSPD_AP4_MIN_[1][2] | Ebene / 3-4-Schaltung
STCSW_UPS_ENGSPD_AP4_MIN_[2][0] | Steigung / 1-2-Schaltung
STCSW_UPS_ENGSPD_AP4_MIN_[2][1] | Steigung / 2-3-Schaltung
STCSW_UPS_ENGSPD_AP4_MIN_[2][2] | Steigung / 3-4-Schaltung
Gültigkeit in Softwareversionen
ab Version | E300.1-D5.8.0.0
bis Version |
© by Voith Turbo GmbH & Co. KG, S. Brunnengräber send remarks to stefan.brunnengraeber@voith.com (documentation department)